OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Sukcesywna dostawa gazu propan do ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej do Obwodu Utrzymania Drogi Ekspresowej w Kurowie.**

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa skroplonego gazu propan   
   do ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej, wyprodukowanego według polskich norm PN 589, PN-C 960008:1998 Przetwory Naftowe – Gazy Węglowodorowe – Gazy Skroplone C3-C lub produktu równoważnego spełniającego wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego, w szacunkowej łącznej ilości 24 000 tys. litrów, bezpośrednio do zbiorników podziemnych Zamawiającego znajdujących się   
   w lokalizacji wyszczególnionej w punkcie 16 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.
2. Określona przez Zamawiającego ilość gazu jest wartością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości, co nie może stanowić podstawy   
   do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całego zakresu zamówienia

z uwagi na faktyczne zużycie.

1. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie w zbiornikach 15,6/-0,08 bar, maksymalne dopuszczalne napełnienie 85%.
2. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia za pomocą autocystern wyposażonych:

* W pompy z zalegalizowanymi licznikami przepływu,
* W legalizowany przepływ gazu,
* W pompę ssąco tłoczącą,
* Wąż do tankowania o długości umożliwiającej swobodne tankownie zbiorników,

1. Dostawy będą odbywały się sukcesywnie zgodnie przewidzianymi środkami ostrożności. Do każdej dostawy Wykonawca winien jest dołączyć aktualne świadectwo jakości gazu wydane przez producenta dla danej partii gazu. Niespełnienie powyższego warunku skutkować będzie odmową przyjęcia dostawy oraz karami wynikającymi z nieterminowych dostaw przewidzianymi w umowie.
2. W przypadku wystąpienia szkody w instalacji grzewczej Zamawiającego wynikłej   
   i udowodnionej z winy złej jakości paliwa Wykonawca pokryje koszty napraw oraz wszystkie inne ewentualne straty Zamawiającego.
3. Podstawą wzajemnych rozliczeń będzie ilość dostarczonego gazu określona w litrach (ze wskazaniem również ilości w Mg).
4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia gazu w terminie 5 dni roboczych   
   od pisemnego zamówienia przez wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego.
5. Rozliczenie dostaw będzie następowało nie częściej niż raz w miesiącu po wykonaniu usługi i potwierdzeniu jej wykonania przez osoby nadzorujące, wyznaczone przez Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru ilościowo-jakościowego - załącznik nr 2 do umowy .
6. Miejscem doręczenia faktur, adresem korespondencji: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Rejon w Puławach ul. Składowa 1a, 24-100 Puławy lub   
   na adres poczty elektronicznej: rdk\_pulawy@gddkia.gov.pl.
7. Wykonawca musi posiadać zezwolenie do wykonywania przedmiotu zamówienia Koncesję na obrót paliwami ciekłymi (OPC) a także wykonywać ją zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie materiałów niebezpiecznych
8. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją umowy i dostawą przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz umową.
9. Dostawy gazu mają odbywać się w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00   
   po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z wyznaczonym przedstawicielem Zamawiającego. Dostawy przy minimalnej i maksymalnej dopuszczalnej temperaturze   
   -20°C/40°C.
10. Termin realizacji 9 miesięcy od daty podpisania umowy.
11. Wykaz lokalizacji dostaw gazu propan do Obwodu Utrzymania Drogi Ekspresowej:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dostawa paliwa gaz propan butan | | |
| Lokalizacja |  | OUDE Kurów ul. Bartosza Głowackiego 114, 24-170 Kurów |
| Pojemność zbiornika nr 1 (4850 L) | litry | 4 000 |
| Pojemność zbiornika nr 2 (4850 L) | litry | 4 000 |
| Ilość przewidywanych dostaw paliwa w trakcie realizacji umowy | litry | 24 000 |

Sporządził:

Andrzej Tutkaj