**(nazwa i adres Wykonawcy)**

**Rozdział nr 7–** dostawa **łaźni wodnej 8 stanowiskowej** (liczba szt.: 1 szt.)do Laboratorium Specjalistycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Al. Mar. J. Piłsudskiego 8/12, 81-378 Gdynia.

Producent (marka)

model

rok produkcji**:** nie wcześniej niż 2020 r, sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | Opis parametrów | **Wymagane parametry techniczne** | Parametry techniczne oferowane |
|  | Wymiary zewnętrzne podyktowane organizacją stanowiska pracy | nie więcej niż 533 X 328 X 265 ( dł. x szer. x wys.) |      Należy podać |
|  | Wysokość robocza 200 mm | wymagane |  |
|  | Stabilność temperatury | nie gorsze niż ±0,6oC |      Należy podać |
|  | Pobór mocy ~~1600 W~~ | ~~wymagane~~nie więcej niż 1600W |      Należy podać |
|  | Liczba stanowisk odparowujących 8 o  średnicy regulowanej za pomocą krążków redukcyjnych ze stali nierdzewnej | wymagane |  |
|  | Zakres pracy w stopniach C od 5°C powyżej temperatury otoczenia do 105 °C | wymagane |  |
|  | Rozdzielczość 0.1 °C | wymagane |  |
|  | Wyświetlacz cyfrowy led  | wymagane |  |
|  | Napięcie zasilania ( V ) 230 V | wymagane |  |
|  | Instrukcje w pełnej wersji, w języku polskim, drukowane, dostarczone razem ze sprzętem | wymagane |  |
|  | **Gwarancja**  | **co najmniej 24 miesiące** | Należy podać |
|  | Oznakowanie CE | wymagane |  |
|  | System blokujący pracę sprzętu w przypadku zbyt niskiego poziomu wody | wymagane |  |

**Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 (parametry techniczne oferowane) lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowany sprzęt spełnia wymagania określone w ww. tabeli.**

data podpisania formularza

(kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawcy

lub osoby/osób upoważnionej /ych do reprezentowania Wykonawcy