*…………………………………………* **Załącznik nr 1 do Zaproszenia**

*(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)*

**FORMULARZ OFERTOWY**

Dotyczy procedury na: **Wykonanie usług kamieniarskich w budynku Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.**

Ja/my niżej podpisany/i:

……………………………………………………………………………………………..…..

działając w imieniu i na rzecz

.………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

*(nazwa firmy i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy firm i adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)*

* 1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Zaproszeniu.
1. Oświadczamy**,** że zapoznaliśmy się z Zaproszeniem i uznajemy się za związanych jego postanowieniami;
2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z Zaproszeniem na następujących warunkach: za cenę netto … zł (słownie złotych: ... ) + podatek VAT ……. %, to jest brutto ... zł (słownie złotych: … , *zgodnie z Formularzem cenowym stanowiącym załącznik do Formularza ofertowego.*
3. Przedmiot zamówienia wykonamy po podpisaniu umowy, w terminie określonym w Zaproszeniu do składania ofert.
4. Akceptujemywarunki płatności określone w Zaproszeniu;
5. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie 30 dni od dnia składania ofert.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Oświadczamy, że jesteśmy podmiotem niepodlegającym wykluczeniu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 w związku z ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o  szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
8. Zamówienie wykonamy sami/wykonamy przy pomocy podwykonawców\*

............................................................................................................................................... *(należy określić zakres części zamówienia planowanej do powierzenia podwykonawcy)*

1. Wszelkie informacje i korespondencję w sprawie niniejszego postępowania prosimy kierować na adres: ……………………………………………............……………….…, e-mail ………………………………................…………….. a w przypadku konieczności kontaktu telefonicznego pod nr tel. ………………………………………….

Załącznikiem do niniejszej Oferty, stanowiącym integralną część Oferty, jest:

1. Formularz cenowy.

………………….., dnia … … …r. *…………………………………………………………*

*(miejscowość i data) (podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika Wykonawcy)*

*\*niepotrzebne skreślić*

*…………………………………………* **Załącznik do Formularza ofertowego**

*(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)*

**Formularz cenowy**

(Uwaga: dokument składany wraz z ofertą)

Dotyczy procedury na: **Wykonanie usług kamieniarskich w budynku Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Ilość/szt./m2/m.b./RBH** | **Wartość****netto [PLN]** | **Stawka****VAT****(%)** | **Wartość****brutto [PLN]** |
|  ***Prace do wykonania na zewnątrz - schody wejściowe do budynku:*** |
| 1 | zabezpieczenie terenu prac; |  |  | 23% |  |
| 2 | demontaż cokołów przyschodowych, stopnic, podstopnic; |  |  | 23% |  |
| 3 | demontaż pierwszego rzędu płyt podestowych przylegających do górnej stopnicy; |  |  | 23% |  |
| 4 | demontaż i montaż dwóch pierwszych rzędów kostki brukowej przy dolnym podstopniu na całej długości wejścia ok. 6,30 m.b./1,26 m²; |  |  | 23% |  |
| 5 | oczyszczenie konstrukcji żelbetowej z warstwy wiążącej ok. 6,30 m.b./27,70 m²; |  |  | 23% |  |
| 6 | wykonanie hydroizolacji na odkrytej konstrukcji betonowej ok. 27,70 m² (hydroizolacja REMMER lub równoważna dwuskładnikowa wykonana metodą przez szlamowanie; |  |  | 23% |  |
| 7 | czyszczenie zdemontowanych elementów granitowych od spodu z pozostałej warstwy wiążącej; |  |  | 23% |  |
| 8 | czyszczenie mechaniczne wierzchniej strony zdemontowanych elementów granitowych z plam, osadów cementowych; |  |  | 23% |  |
| 9 | wymiana uszkodzonych fragmentów granitowych stopnicy ok. 1,60 m.b.; |  |  | 23% |  |
| 10 | wymiana uszkodzonych fragmentów podstopnic ok. 12,60 m.b.; |  |  | 23% |  |
| 11 | montaż stopnic, podstopnic, cokołów oraz płyt podestowych na kleju elastycznym z normą C2TE; |  |  | 23% |  |
| 12 | spoinowanie ponownie zamontowanych elementów; |  |  | 23% |  |
| 13 | wymiana fugi na płytach podestowych ok. 106 m.b. (nacinanie, odsysanie, fugowanie fugą elastyczną MAPEI lub równoważną w odcieniu kamienia); |  |  | 23% |  |
| 14 | wymiana nakrywek granitowych na murkach oporowych przy schodach na szersze 21 cm (ok. 8,88 m.b.) oraz montaż cokolika granitowego pomiędzy posadzką a nakrywką; |  |  | 23% |  |
| 15 | usunięcie istniejącej warstwy tynku strukturalnego na murkach oporowych schodów, oczyszczenie z warstwy wiążącej, uzupełnienie ubytków w warstwie podkładowej, gruntowanie, naciąganie struktury tynku mineralnego, granulacji ok. 1,5 mm w kolorze zbliżonym do elewacji budynku (zewnętrzna strona murku oporowego po lewej stronie schodów, oraz frontowa część ściany pochylni, ok. 6,30 m2 ); |  |  | 23% |  |
| 16 | czyszczenie mechaniczne i impregnacja całej powierzchni schodów i podestu (impregnacja z uwydatnieniem naturalnego koloru granitu); |  |  | 23% |  |
| 17 | dostawa wycieraczki/ maty gumowej z najazdem aluminiowym pod drzwi wejściowe do budynku o min. wym. 60 x 110 cm; |  |  | 23% |  |
|  ***Prace do wykonania wewnątrz budynku:*** |
| 18 | naprawa pęknięć 12 szt. uszkodzonych płyt posadzki granitowej przez wypełnienie specjalistyczną żywicą, przeznaczoną to tego typu napraw; |  |  | 23% |  |
| 19 | szlifowanie i polerowanie całej powierzchni stopnic w celu usunięcia na granitowych stopniach schodowych matowego paska antypoślizgowego; |  |  | 23% |  |
| 20 | ryflowanie powierzchni stopnic poprzez nacinanie wzdłużne, 3 nacięcia ok. 3 mm w odstępie ok. 5-6 mm na głębokość ok. 2 mm (wyraźna, wyczuwalna zmiana struktury kamienia, zapewniająca antypoślizgowość); |  |  | 23% |  |
| 21 | wykonanie kontrastowych oznaczeń na stopniach schodów wewnątrz budynku - rekomenduje się, żeby schody były oznaczone wizualnie (kontrastowo oznaczone krawędzie stopni, przynajmniej pierwszy i ostatni) oraz poprzez zmianę faktury, odcienia lub barwy. *Dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie nakładek kątowych (4 szt.), stanowiących trwałe, odporne na bieżące zużywanie i zgodne ze standardami oznaczenie;* |  |  | 23% |  |
| 22 | zabezpieczenie rogu schodów przy toalecie dla osób z niepełnosprawnością (lewa strona) miękką nakładką kontrastową; |  |  | 23% |  |
| 23 | materiały + transport; |  |  | 23% |  |
| 24 | posprzątanie terenu prac, wywóz odpadów i gruzu. |  |  | 23% |  |
| Razem (suma pozycji 1-24) |  | 23% |  |

………………….., dnia … … …r. *…………………………………………………………*

*(miejscowość i data) (podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika Wykonawcy)*