NADLEŚNICTWO RADZYŃ PODLAS­KI

21-300 RADZYŃ PODLASKI , UL. KOCKA 1

CZĘŚĆ 1 LEŚNICTWO Kock, Feliksówka, Szkółka Borowe

KOSZTORYS

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

Nazwa: Część 3 Leśnictwo Kock, Feliksówka, Szkółka Borowe

REMONTY DRÓG LEŚNYCH NADLEŚNICTWA RADZYŃ PODLASKI

Lokalizacja robót : dojazdy pożarowe oraz drogi leśne nadleśnictwa  
INWESTOR : NADLEŚNICTWO RADZYŃ PODLASKI

ADRES INWESTORA : 21-300 RADZYŃ PODLASKI , UL. KOCKA 1

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : ……………………..…. zł  
Podatek VAT : …………….. zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : ……………….……… zł

Słownie: ………………………………………………………………………….……………………..zł

Sporządził : WYKONAWCA :

Data opracowania

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena | Wartość  (5x6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Remonty dróg w Leśnictwie Kock dojazd pożarowy nr 2, 4, oraz oddz.527, (kompleks Annówka)** | | | | | | |
| 1 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 2000x3,5  =7000 |  |  |
| 2 | KNR 2-31 0107-02 | Wykonanie warstwy nawierzchni (uzupełnienie ubytków) kruszywem łamanym 0-31,5 mm o uziarnieniu ciągłym, gat. I z zagęszczeniem mechanicznym – na szer. do 3,5 m, śr. grubość warstwy po zagęszczeniu do 8 cm. | tona | 1000 |  |  |
| **Remonty dróg w Leśnictwie Feliksówka, dojazd pożarowy nr 1 (kompleks leśny Feliksówka)** | | | | | | |
| 1 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  (uwaga czynność dotyczy odcinków drogi której łączna długość wynosi 4200 m) | m2 | 2500x3,5  =8750 |  |  |
| 2 | KNR 2-31 0107-02 | Wykonanie warstwy nawierzchni (uzupełnienie ubytków) kruszywem łamanym 0-31,5 mm o uziarnieniu ciągłym, gat. I z zagęszczeniem mechanicznym – na szer. do 3,5 m, śr. grubość warstwy po zagęszczeniu do 8 cm  (uwaga czynność dotyczy odcinków drogi której łączna długość wynosi 4200 m) | tona | 500 |  |  |
| **Remonty dróg w Leśnictwie szkółka Borowe oddz. 304, 305** | | | | | | |
| 1 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 850x3,5  = 2975 |  |  |
| 2 | KNR 2-31 0107-02 | Wykonanie warstwy nawierzchni (uzupełnienie ubytków) kruszywem łamanym 0-31,5 mm o uziarnieniu ciągłym, gat. I z zagęszczeniem mechanicznym – na szer. do 3,5 m, śr. grubość warstwy po zagęszczeniu do 8 cm | tona | 400 |  |  |
| **Razem remonty dróg …………………..……………..zł. netto** | | | | | | |

Słownie: …………………………………………..…………………………………… złotych netto