3002-7.230.195.2024 Załącznik nr 1

**Parametry techniczne**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lp | Parametry | Minimalne wymagania | Oferowane | Spełnia TAK/NIE |
| 1 | Marka, Model | Marka, Model |  |  |
| 2 | Zastosowanie | Monitor będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, edukacyjnych, obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty | |  |
| 3 | EKRAN | Przekątna: min. 23,8” max 24,5 |  |  |
| Rozdzielczość: min. FHD (1920 x 1080px), |  |  |
| Proporcje: 16:9 |  |  |
| Jasność: min. 250 nits |  |  |
| Kontrast statyczny: min. 1000:1 |  |  |
| Kąty widzenia: 178O pionowo i 178O poziomo |  |  |
| Odświeżanie przy rozdzielczości natywnej min. 60Hz |  |  |
| Czas reakcji (szary do szarego w trybie normalnym): 8ms, |  |  |
| Matowa powierzchnia matrycy |  |  |
| 4 | Porty (Nie dopuszcza się stosowania konwerterów i przejściówek) | Zintegrowane w obudowie monitora: a. Min. 1x HDMI |  |  |
| Min. 1x DisplayPort |  |  |
| Min. 2x USB 3.2 |  |  |
| 5 | Multimedia | Dwa głośniki stereo 2x 2W, wbudowane w obudowę monitora lub dołączalna listwa głośnikowa będąca rozwiązaniem producenta monitora |  |  |
| 6 | Bezpieczeństwo | Technologia redukcji światła niebieskiego |  |  |
| Technologia redukcji migotania |  |  |
| Gniazdo linki zabezpieczającej. |  |  |
| 7 | Zasilanie | Zasilacz wewnętrzny 100 - 240V 50/60Hz. |  |  |
| 8 | Certyfikaty | * 1. Dla producenta zaoferowanego sprzętu należy złożyć wraz z ofertą: a. certyfikat ISO 9001 |  |  |
| certyfikat ISO 14001 |  |  |
| * 1. Dla zaoferowanego sprzętu należy złożyć wraz z ofertą : a. Deklaracja zgodności CE |  |  |
| Potwierdzenie spełnienia normy TCO w postaci wydruku/zrzutu ekranu ze strony https://tcocertified.com |  |  |
| 9 | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |  |

Podpis oferenta:…………………………………………………..