# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup (dostawa):

część I – mebli biurowych;

część II – foteli obrotowych biurowych,

zwanych dalej produktami. Specyfikacja rzeczowa zamówienia i wymagania techniczne wykonania produktów określa poniższa tabela.

1. Produkty muszą być o parametrach technicznych określonych w specyfikacji rzeczowej zamówienia.
2. Produkty muszą być:
	1. fabrycznie nowe, pełnowartościowe, wolne od wad, wykonane zgodnie
	z normami branżowymi i posiadać gwarancję (door to door) producenta na okres minimum 24 miesięcy,
	2. spełniać wymagania pod względem BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
	3. dopuszczone do obrotu i stosowania w krajach Unii Europejskiej w tym
	w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi.
3. Produkty muszą posiadać instrukcję montażu, obsługi i konserwacji napisaną
w j. polskim.
4. Dostawa produktów:

 - meble biurowe – zmontowane, gotowe do użytku,

 - fotele obrotowe biurowe – w nienaruszonych opakowaniach fabrycznych.

1. Zakres zamówienia obejmuje:
	1. dostarczenie (transport), w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy, produktów loco – Zamawiający (Warszawa, ul. Krucza 36/ Wspólna 6) wraz z załadunkiem i rozładunkiem,
	2. ustawienie produktów w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego (budynek wyposażony windy).

|  |
| --- |
| **CZĘŚĆ I – MEBLE BIUROWE** |
| Lp. | Nazwa produktu: | Ilość szt.: |
| **1.** | **Biurko główne** | **20** |
|  | Parametry techniczne:Wymiary (dł. x szer. x wys. w cm): 140 x 70 x 76 Blat – wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 28 mm, obrzeże oklejone listwą PCV 2mmKorpus biurka – wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, obrzeże oklejone listwą PCV 2 mm, Z czoła biurka maskownica o wysokości 30 cm wykonana z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm,W blacie 2 otwory na kable fi 60 mmBoki biurka - w dolnej części trwale osadzone metalowe regulatory umożliwiające poziomowanie biurka.Kolor – Buk  |  |
| **2.** | **Biurko pod komputer** | **20** |
|  | Parametry techniczne:Wymiary (dł. x szer. x wys. w cm): 80 x 70 x 76 Blat – wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 28 mm, obrzeże oklejone listwą PCV 2mmStelaż biurka – wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, obrzeże oklejone listwą PCV 2 mm, Z czoła biurka maskownica o wysokości 30 cm wykonana z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm,W blacie 2 otwory na kable fi 60 mmBoki biurka - w dolnej części trwale osadzone metalowe regulatory umożliwiające poziomowanie biurka.Pod blatem biurka półka pod klawiaturę wykonana z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm. Obrzeże oklejone listwą PCV 0,6mm.Półka wysuwana zamocowana do korpusu poprzez metalowe prowadnice rolkowe.Kolor – Buk  |  |
| **3.** | **Kontener 3 szufladowy pod biurko** | **35** |
|  | Parametry techniczne:Wymiary (dł. x szer. x wys. w cm): 44 x 53 x 50 Szafka - kontener z trzema szufladami,Szuflady zamykane zamkiem centralnym z dwoma kluczykamiBlat – wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 28 mm, obrzeże oklejone listwą PCV 2 mm,Korpus wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18mmSzuflady zamocowane do korpusu poprzez metalowe prowadnice rolkoweKontener na kółkach jezdnych obrotowych,Uchwyty do szuflad metalowe – satynowy, rozstaw 96 mm.Kolor – Buk |  |
| **4.** | **Biurko główne - wysokie** | **15** |
|  | Parametry techniczne:Wymiary (dł. x szer. x wys. w cm): 140 x 70 x 83Blat – wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 28 mm, obrzeże oklejone listwą PCV 2mmKorpus biurka – wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, obrzeże oklejone listwą PCV 2 mm, Z czoła biurka maskownica o wysokości 30 cm wykonana z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm,W blacie 2 otwory na kable fi 60 mmBoki biurka - w dolnej części trwale osadzone metalowe regulatory umożliwiające poziomowanie biurka.Kolor – Buk  |  |
| **5.** | **Biurko pod komputer - wysokie** | **15** |
|  | Parametry techniczne:Wymiary (dł. x szer. x wys. w cm): 80 x 70 x 83 Blat – wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 28 mm, obrzeże oklejone listwą PCV 2mmStelaż biurka – wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, obrzeże oklejone listwą PCV 2 mm, Z czoła biurka maskownica o wysokości 30 cm wykonana z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm,W blacie 2 otwory na kable fi 60 mmBoki biurka w dolnej części trwale osadzone metalowe regulatory umożliwiające poziomowanie biurka.Pod blatem biurka półka pod klawiaturę wykonana z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm. Obrzeże oklejone listwą PCV 0,6mm.Półka wysuwana zamocowana do korpusu poprzez metalowe prowadnice rolkowe.Kolor – Buk  |  |
| **CZĘŚĆ II – FOTELE OBROTOWE BIUROWE** |
| **6.** | **Fotel obrotowy – ORLANDO HB R16H** | **45** |
|  | Parametry techniczne:- stelaż chrome - mechanizm Epron Syncron z regulacją głębokości siedziska oraz pochylnia do przodu - tapicerka w kolorze - BN2036 - kółka do powierzchni dywanowych fi 50mm  |  |