**Załącznik nr 1**

**do zapytania ofertowego**

**ZAMAWIAJĄCY:**

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Kutno z/s w Chrośnie

Chrosno 13, 99-306 Łanięta

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

**„Dostawa kruszywa łamanego dla Nadleśnictwa Kutno z/s w Chrośnie”**

**KRÓTKI OPIS PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:**

Przedmiotem zamówienia jest **dostawa kruszywa łamanego** w ilości około 1500 ton celem bieżącego utrzymania infrastruktury drogowej w leśnictwach Nadleśnictwa Kutno z siedzibą w Chrośnie.

**ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:**

1. Dostawa kruszywa łamanego wraz z dowozem na miejsce wskazane przez nadleśnictwo w szacunkowej ilości:
   * kruszywo łamane o ciągłym uziarnieniu frakcji 0-31,5mm w szacunkowej ilości około 500,00 ton,
   * kruszywo łamane o ciągłym uziarnieniu frakcji 0-63mm w szacunkowej ilości około 1000,00 ton.
2. Dostawy kruszywa przeznaczone zostaną do bieżącego utrzymania infrastruktury drogowej w leśnictwach będących w zarządzie Nadleśnictwa Kutno.
3. Kruszywa powinny odpowiadać wymaganiom określonym w SST oraz spełniać wymagania norm: PN-EN 13043-2004, PN-EN 13242+A1:2010, lub równoważnych oraz posiadać odpowiednie certyfikaty lub świadectwa potwierdzające spełnienie tych norm. Wykonawca przy każdej dostawie jest zobowiązany do złożenia odpowiednich dokumentów, potwierdzających, że dostarczone kruszywa spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz dowód WZ.
4. W celu potwierdzenia jakości i ilości dostarczonego materiału Zamawiający przy dostawie ma prawo pobrać próbkę dostarczanego kruszywa lub materiału do badań jakości lub kontroli wagi. Zamawiający zastrzega, że jeżeli w wyniku przeprowadzonego badania stwierdzone zostanie, że dostarczone kruszywo lub inny materiał nie spełnia wymaganych norm w takim przypadku Wykonawca ponosi koszty takiego badania, a za tę nieuczciwą partię kruszywa lub innego materiału, który zostanie już wbudowany Zamawiający nie będzie ponosić żadnych kosztów. Dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się do zabrania wadliwego towaru. Ponadto w przypadku zaistnienia takiej sytuacji Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.
5. Kruszywo nie może zawierać materiałów pochodzenia organicznego, humusu, traw, korzeni, gliny, elementów metalowych, drutów oraz innych zanieczyszczeń typu plastik, guma, drewno, fragmentów płytek ceramicznych itp., mogących uszkodzić pojazdy poruszające się po drogach. W przypadku ujawnienia w zawartości kruszywa takich zanieczyszczeń zamawiający żądać będzie usunięcia tych zanieczyszczeń.
6. Zamówienie obejmuje: zakup, załadunek, ważenie, transport i rozładunek kruszywa łamanego we wskazanych przez Zamawiającego leśnictwach położonych na terenie Nadleśnictwa Kutno. Miejsce rozładunku na terenie danego leśnictwa wskaże właściwy leśniczy. Lista kontaktów do leśniczych zostanie przekazana w dniu podpisania umowy. Zamawiający w pisemnym zgłoszeniu, każdorazowo określi: ilość i rodzaj kruszyw, jakie należy dostarczyć do danego leśnictwa oraz miejsce dostawy.
7. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia zamówionej partii kruszywa w miejsca wskazane przez Zamawiającego w terminie maksymalnie do 5 dni roboczych od telefonicznego, faksowego lub e-mailowego złożenia zamówienia.
8. Koszt transportu kruszyw oraz ich rozładunek w miejscu, o którym mowa w pkt 7 leży po stronie Wykonawcy.
9. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za właściwie wykonanie dostaw, zapewnienie warunków bezpieczeństwa, jakości materiałów oraz metod organizacyjno-technicznych w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody lub uszkodzenia urządzeń znajdujących się na miejscu dostaw i rozładunku kruszywa powstałe w wyniku prowadzonych przez Wykonawcę dostaw.
10. Wykonawca w przypadku braku możliwości wjazdu na drogę samochodami z naczepami o dużym tonażu zobowiązany będzie do dostarczenia materiałów samochodami skrzyniowymi samowyładowczymi w celu zrealizowania zamówienia. Wykonawca będzie informowany przez Zamawiającego o ilości dostawy.
11. Jednorazowe zamówienie kruszyw wynosić będzie minimum 10 Mg i nie więcej niż 100 Mg.
12. Podane ilości kruszyw i innych materiałów stanowią orientacyjne ilości przewidziane do zakupu w okresie do dnia …2022 r. Zamawiający informuje, że w rzeczywistości zamówione ilości mogą być mniejsze. W takich przypadkach Wykonawcom nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

**Główny kod CPV: 14212000-0 - Granulaty, odłamki, kamień sproszkowany, otoczaki, żwir, kamień rozłupany oraz pokruszony, mieszanki kamienia, mieszanki piasku i żwiru oraz inne kruszywo**

**Dodatkowe kody CPV: 14212200-2, 14210000-6**