**Opis Przedmiotu Zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest:

***Zakup elektrycznego wózka paletowego dla*** ***Wydziału Technologii i Jakości Budowy Dróg -Laboratorium Drogowe przy*** ***ul. Kieleckiej 12 w Brzezinach, gmina Morawica, woj. świętokrzyskie.***

Dostawa fabrycznie nowego elektrycznego wózka paletowego przeznaczonego do transportu próbek i wielkogabarytowych prefabrykatów do badańoraz innych materiałów budowlanych.

1. Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe i spełniać podane w opisie minimalne parametry techniczne.
2. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu o parametrach lepszych od minimalnych.
3. Termin realizacji zamówienia: **do 20.08.2022 r.**
4. Urządzenia objęte zamówieniem Wykonawca dostarczy do niżej wskazanej lokalizacji zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego w dniu roboczym, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00:

WTiJBD – LD, GDDKiA O/ Kielce, Brzeziny ul. Kielecka 12, 26-026 Morawica

1. Na dostarczone urządzenia, Wykonawca udzieli gwarancji na minimum 24 miesiące.
2. Wykonawca będzie zobowiązany do bezpłatnego usuwania w okresie gwarancyjnym awarii powstałych na skutek wad materiałowych lub wykonania w miejscu użytkowania sprzętu, w terminie 14 dni od daty zgłoszenia awarii przez Zamawiającego pisemnie, faksem lub e-mailem. Wykonanie naprawy poza siedzibą Zamawiającego może odbywać się za zgodą Zamawiającego po uprzednim sporządzeniu przez Wykonawcę stosowanego protokołu przekazania sprzętu.
3. W przypadku braku usunięcia wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający powierzy poprawienie wadliwie wykonanej usługi innej osobie na koszt   
   i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie.
4. W przypadku napraw wymagających wymiany podzespołów urządzenia, Wykonawca zapewni wymianę wadliwego elementu na część oryginalną lub równoważny zamiennik, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym.
5. Po każdej naprawie, Wykonawca sporządzi protokół odbioru sprzętu, który musi być zatwierdzony przez Zamawiającego.
6. Zamawiający wymaga odrębnej gwarancji, na wymienione podzespoły na okres min. 12 miesięcy w przypadku gdy pozostały okres gwarancji na całe urządzenie jest krótszy niż 12 miesięcy.
7. W przypadku naprawy urządzenia Zamawiający wymaga ponownego sprawdzenia urządzenia.
8. Jeśli utrzymanie gwarancji wymaga wykonywania okresowych czynności serwisowych niezależnie od wymagań określonych w pkt. 9. 4), to Wykonawca w cenie oferty wykona wymagane czynności serwisowe w całym okresie gwarancji. Wszelkie materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania tych czynności zapewni Wykonawca.
9. Po wykonaniu przedmiotu zamówienia, Wykonawca sporządzi protokoły odbioru dostaw, stanowiące załącznik do faktury. Protokół musi być zatwierdzony przez Zamawiającego, lub osoby wskazane przez Zamawiającego w miejscu wykonania dostawy.
10. Wykonawca w cenie ofertowej powinien ująć wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym również koszty towarzyszące wykonaniu, np. koszty dojazdu, wzorcowania, transportu sprzętu, podłączenia sprzętu, szkolenia itp.
11. Kryteria oceny ofert.
    1. cena – 100 %
12. Zakres zamówienia obejmuje:
13. dostawę urządzenia do lokalizacji wskazanej w pkt. 5 niniejszego OPZ,
14. rozpakowanie sprzętu oraz uruchomienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego; Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne materiały i elementy (złącza, zawory, przewody, wtyczki, itp.) niezbędne do właściwego zainstalowania urządzenia w siedzibie Zamawiającego,
15. przeszkolenie i instruktaż osób przewidzianych do obsługi urządzenia,
16. przegląd gwarancyjny wraz z konserwacją w miejscu użytkowania sprzętu bezpośrednio przed upływem okresu gwarancyjnego; wszelkie materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania przeglądu gwarancyjnego zapewni Wykonawca.
17. Zamawiający nie dopuszcza przeróbek rzemieślniczych fabrycznego urządzenia celem dostosowania do wymagań opisu przedmiotu zamówienia.
18. Opis techniczny przedmiotu zamówienia:

**Elektryczny wózek paletowy**

Wymagania podstawowe

1. Samobieżny.
2. Samopodnoszący.
3. Bateria Li-ION min. 24 V 60 Ah.
4. Udźwig min. 1000 kg.
5. Wysokość podnoszenia min. 2500 mm.
6. Wysokość masztu złożonego poniżej 2000 mm.
7. Kompaktowe wymiary.
8. Prędkość ruchu min. 3,0 km/h.
9. Odporność na działanie warunków atmosferycznych i możliwość pracy w ciężkich warunkach (deszcz, niska temperatura, kurz, wilgoć).
10. Wskaźnik naładowania akumulatora.
11. Licznik godzin pracy.
12. Wyłącznik awaryjny.
13. Możliwość ładowania baterii z gniazdka 230 V.
14. Możliwość pokonywania delikatnych podjazdów / zjazdów.

Wymagane dokumenty:

1. Instrukcja obsługi w języku polskim.
2. Gwarancja min. 24 miesiące.
3. Wszystkie wymagane deklaracje zgodności w języku polskim (norma, CE).