|  |
| --- |
|  **Załącznik Nr 1 do pisma SA.270.111.2022** |
| **Przedmiar robót - Mętna 45 - budynek mieszkalny nr inw. 110/2650 konserwacja drewnianej szalówki wraz z odnowieniem pomieszczeń wewnątrz budynku.**  |
| **Lp.** | **Opis prac do wykonania** | **Ilość** |
| 1. | Oczyszczenie szalówki drewnianej z pozostałości po środku konserwującym oraz usunięcie powierzchownej sinizny z desek przy użyciu środka renowacyjnego do drewna (zgodnie z zaleceniami producenta użytego środka renowacyjnego). Deski należy oczyścić do uzyskania naturalnego koloru drewna ręcznie papierem ściernym lub mechanicznie przy użyciu wolnoobrotowych szlifierek.  | 249m2 |
| 2. | Dokręcenie szalówki drewnianej oraz uzupełnienie brakujących wkrętów. | 1kpl.  |
| 3. | Malowanie 3-krotne elewacji z szalówki drewnianej . Pierwsza warstwa bezbarwnym impregnatem gruntującym zapobiegającym korozji biologicznej. Dwie następne warstwy środkiem konserwującym zalecana lazura do drewna odporna na działanie promieni UV i trudne warunki atmosferyczne z co najmniej 10 letnią trwałością powłoki deklarowaną przez producenta, w kolorze zbliżonym do istniejącego po akceptacji Zamawiającego . Stosować środki do konserwacji jednego producenta zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta.  | 249m2  |
| 4.  | Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej foliami malarskimi przed zabrudzeniem. Mycie stolarki okiennej i drzwiowej po robotach malarskich.  | 1kpl.  |
| 5.  | Odnowienie pomieszczeń wewnątrz budynku w części administracyjnej poprzez dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną w kolorze białym oraz uzupełnienie ubytków w tynku.  | 395m2 |