3002-7.230.96.2022 Załącznik nr 3

**Opis przedmiotu zamówienia**

**DYSK SSD – 15 sztuki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Minimalne oczekiwane parametry** | **Oferowane parametry** |
| **Rozmiar kieszeni dysku SSD** | 2.5” |  |
| **Pojemność pamięci** | 256 GB |  |
| **Prędkość odczytu nośnika** | 560MB/s |  |
| **Prędkość zapisu nośniku** | 520MB/s |  |
| **Średni okres międzyawaryjny** | 2000000 h |  |
| **Gwarancja** | 36 miesiące |  |

**Switch – 3 sztuki**

**Zadanie II**

**Switch 3 sztuk**

|  |  |
| --- | --- |
| **Minimalne oczekiwane parametry** | **Oferowane parametry** |
| Nazwa, model |  |
| Specyfikacja | CBS350-48FP-4X-EU |  |
| **Typ obudowy** | Do szaf RACK |  |
| **Zarządzanie** | Zarządzalny L3 |  |
| **Dostęp** | Przeglądarka WWW (GUI) |  |
| **Architektura sieci** | Gigabit Ethernet |  |
| **Całkowita liczba portów** | 50 |  |
| **Złącza** | RJ-45 10/100/1000 Mbps - 48 szt. |  |
| SFP+ - 2 szt. |  |
| Console port  |  |
| USB 2.0 - 1 szt. |  |
| **Power over Ethernet (PoE)** | PoE 802.3af (PSE) do 15.4W |  |
| PoE+ 802.3at (PSE) do 30W |  |
| **Liczba portów PoE/PoE+** | 48 |  |
| **Obsługiwane standardy** | IEEE 802.3 |  |
| IEEE 802.3 u |  |
| IEEE 802.3 x |  |
| IEEE 802.3 z |  |
| IEEE 802.3 ab |  |
| IEEE 802.3 ad |  |
| IEEE 802.3 ae |  |
| IEEE 802.3 af |  |
| IEEE 802.3 an |  |
| IEEE 802.3 at |  |
| IEEE 802.3 az |  |
| IEEE 802.1 AB |  |
| IEEE 802.1 d |  |
| IEEE 802.1 p |  |
| IEEE 802.1 s |  |
| IEEE 802.1 w |  |
| IEEE 802.1 Q |  |
| IEEE 802.1 x |  |
| **Rozmiar tablicy MAC** | 16 k |  |
| **Ramka Jumbo** | 2,000 B |  |
| **Liczba grup VLAN** | 4094 |  |
| **Algorytm przełączania** | Store-and-forward |  |
| **Szybkość przekierowań pakietów** | 131 Mb/s |  |
| **Przepustowość** | 176 Gb/s |  |
| **Bufor pamięci** | 3 MB |  |
| **Warstwa przełączania** | 2 |  |
| 3 |  |
| **Materiał obudowy** | Metal |  |
| **Maksymalny pobór mocy** | 890 W |  |
| **MTBF** | 856 301 h |  |
| **Dodatkowe informacje** | Head-of-line (HOL) blocking |  |
| Link Aggregation |  |
| Spanning Tree |  |
| QoS |  |
| VLAN |  |
| **Dołączone akcesoria** | Kabel zasilający |  |
| Elementy montażowe |  |
| **Gwarancja** | 3lata (gwarancja producenta) |  |

Czytelny podpis osoby sporządzającej i pieczątka firmy ……………………………………………