**„Dostawa urządzeń klimatyzacyjnych wraz z montażem w budynku Prokuratury Rejonowej w Słupcy, Prokuratury Okręgowej w Koninie oraz Prokuratury Rejonowej w Kole.”**

1. **Prokuratura Rejonowa w Słupcy, ul. Poznańska 14**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typ urządzenia | Ilość | Wydajność chł./grz. [kW] |
| Komplet klimatyzacyjny typu Split:- jednostka zewnętrzna- jednostka wewnętrznawraz ze sterownikiem bezprzewodowym | 1 kpl. | 5,3/5,6 |

Standard wykonania:

• klimatyzatory – typu MDV,

• instalacja chłodnicza – rury miedziane chłodnicze w kręgach z izolacją,

• instalacja odprowadzenia skroplin – rury PVC łączone metodą klejenia,

• pozostałe materiały – dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Zakres prac obejmuje:

• dostawę oraz montaż urządzeń klimatyzacyjnych wraz ze sterownikiem bezprzewodowym (pilot),

• demontaż i utylizację uszkodzonego klimatyzatora,

• wykonanie instalacji chłodniczej,

• wykonanie instalacji odwodnieniowej,

• dostawę i montaż pompek skroplin,

• napełnienie układu czynnikiem chłodniczym,

• wykonanie instalacji sterującej pomiędzy jednostkami,

• stopy / podstawa pod agregat,

• uruchomienie instalacji,

• szkolenie z obsługi.

Uwagi:

* gwarancja na nowe urządzenia – 5 lat,
* gwarancja na akcesoria (pompka skroplin) – 1 rok,
* gwarancja na wykonane instalacje – 2 lata.
1. **Prokuratura Okręgowa w Koninie, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typ urządzenia | Ilość | Wydajność chł./grz. [kW] |
| Komplet klimatyzacyjny typu Multi Split:- jednostka zewnętrzna- jednostka wewnętrzna 2 szt.wraz ze sterownikiem bezprzewodowym | 1 kpl. | 5,3/5,63,5/3,82,6/2,9 |

**Standard wykonania:**

• klimatyzatory – typu MDV,

• instalacja chłodnicza – rury miedziane chłodnicze w kręgach z izolacją,

• instalacja odprowadzenia skroplin – rury PVC łączone metodą klejenia,

• pozostałe materiały – dopuszczone do stosowania w budownictwie.

**Zakres prac obejmuje:**

• dostawę oraz montaż urządzeń klimatyzacyjnych wraz ze sterownikiem bezprzewodowym (pilot),

• demontaż i utylizację 4 szt. jednostek wewnętrznych oraz ściągnięcie z instalacji czynnika chłodniczego (glikolu) uszkodzonego klimatyzatora,

• utylizację czynnika chłodniczego – szacowana ilość ok. 100 kg,

• wykonanie instalacji chłodniczej,

• wykonanie instalacji odwodnieniowej,

• dostawę i montaż pompek skroplin,

• napełnienie układu czynnikiem chłodniczym,

• wykonanie instalacji sterującej pomiędzy jednostkami,

• stopy / podstawa pod agregat,

• uruchomienie instalacji,

• szkolenie z obsługi.

Uwagi:

* gwarancja na nowe urządzenia – 5 lat,
* gwarancja na akcesoria (pompka skroplin) – 1 rok,
* gwarancja na wykonane instalacje – 2 lata.
1. **Prokuratura Rejonowa w Kole, ul. Sienkiewicza 21/23**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typ urządzenia | Ilość | Wydajność chł./grz. [kW] |
| Komplet klimatyzacyjny typu Split:- jednostka zewnętrzna - jednostka wewnętrzna wraz ze sterownikiem bezprzewodowymoraz sterownikiem regulującym pracę naprzemienną | 2 kpl. | 3,5/3,8 |

Standard wykonania:

• klimatyzatory – typu MDV,

• instalacja chłodnicza – rury miedziane chłodnicze w kręgach z izolacją,

• instalacja odprowadzenia skroplin – rury PVC łączone metodą klejenia,

• pozostałe materiały – dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Zakres prac obejmuje:

• dostawę oraz montaż urządzeń klimatyzacyjnych wraz ze sterownikiem bezprzewodowym (pilot),

• demontaż jednostek wewnętrznych i zewnętrznych oraz utylizację uszkodzonych klimatyzatorów,

• wykonanie instalacji chłodniczej,

• wykonanie instalacji odwodnieniowej,

• dostawę i montaż pompek skroplin,

• napełnienie układu czynnikiem chłodniczym,

• wykonanie instalacji sterującej pomiędzy jednostkami,

• stopy / podstawa pod agregat,

• uruchomienie instalacji,

• szkolenie z obsługi.

Uwagi:

* gwarancja na nowe urządzenia – 5 lat,
* gwarancja na akcesoria (pompka skroplin) – 1 rok,
* gwarancja na wykonane instalacje – 2 lata.

**UWAGI DO PUNKTÓW I, II, III!!!**

**1. Może zaistnieć konieczność użycia podnośnika koszowego/zwyżkowego.**

**2. Może zaistnieć konieczność zainstalowania pompki skroplin w przypadku braku możliwości wykonania instalacji skroplin ze spadkiem.**

**Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej w jednostkach prokuratur objętych przedmiotem zamówienia, celem dokonania dodatkowych pomiarów i sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem, będących przedmiotem zamówienia. Wykonawca winien poinformować Zamawiającego o zamiarze dokonania wizji lokalnej, ustalić termin i godzinę spotkania z pracownikiem Wydziału Budżetowo-Administracyjnego Natalią Rychter-Kwiatkowską w godz. 07:30-15:30 pod nr tel.: 734 116 889 lub 63 243 75 10 wew. 220.**