**Załącznik nr 2 do Zaproszenia**

**Załącznik nr 1 do umowy**

**2008-7.262.8.2023**

**Opis techniczny przedmiotu zamówienia**

**Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne – kserokopiarka – 1 szt.**

**Producent: SHARP**

**Model: BP-70M65**

**Wymagania minimalne urządzenia:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametr/funkcja** | **Informacja  o spełnieniu wymagań przez oferowane urządzenie**  **(TAK/NIE)\*** |
| 1. Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne: drukarka, kopiarka, skaner, formatu A3 |  |
| 1. Moduł drukarki monochromatycznej, sieciowa drukarka laserowa |  |
| 1. Kolorowy jednoprzebiegowy skaner sieciowy |  |
| 1. Panel sterowania: dotykowy, kolorowy 10-calowy, ruchomy |  |
| 1. Prędkość kopiowania/drukowania mono A4: 65 str./min., A3: 29 str./min. |  |
| 1. Moduł kopiowania/druku dwustronnego dupleks |  |
| 1. Automatyczny dwustronny podajnik dokumentów ARDF |  |
| 1. Zoom: 25-400% w krokach co 1% |  |
| 1. Czujnik ruchu wykrywający zbliżającego się użytkownika |  |
| 1. Pamięć: 5 GB |  |
| 1. Twardy dysk: 256 GB SSD |  |
| 1. Pojemność papieru: 2 kasety na 550 ark. (80 g/m2), 1 podajnik ręczny na 100 arkuszy |  |
| 1. Oryginalna podstawa urządzenia |  |
| 1. Obsługiwana gramatura papieru w kasetach: 60 – 300 g/m2 |  |
| 1. Obsługiwana gramatura papieru z podajnika ręcznego: 55-300 g/m2 |  |
| 1. Język drukarki: PCL6, Adobe PostScript3TM |  |
| 1. Rozdzielczość drukowania: 1200 x 1200 dpi |  |
| 1. Sortowanie z przesunięciem |  |
| 1. Funkcja wydruku podążającego do 10 urządzeń |  |
| 1. Interfejsy: Ethernet 10 Base-T, 100 Base-TX, 1000 Base-T, USB 2.0, USB 3.0 |  |
| 1. Protokoły sieciowe: TCP/IP(IPv4, IPv6), HTTP, SMBv2.0 |  |
| 1. Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 10,11, Windows Server 2012/2012R2/2019 |  |
| 1. Prędkość skanowania: 280 str./min. |  |
| 1. Wbudowany moduł OCR pozwalający skanować do programów: WORD, EXCEL, POWER POINT |  |
| 1. Skanowanie do e-maila, na serwer FTP, do folderu sieciowego SMB, do nośnika pamięci USB, na pulpit, na twardy dysk, URL |  |
| 1. Formaty wyjściowe: TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, szyfrowany PDF, kompaktowy PDF, JPEG, XPS, przeszukiwalny PDF, Microsoft Office (pptx, docx, xlsx), tekstowy (TXT), tekst sformatowany (RTF) |  |
| 1. Wielozakresowy czytnik kart.   Zamawiający wymaga aby urządzenie było wyposażone w wykorzystujący usługę Active Directory system autoryzacji użytkowników za pomocą kart zbliżeniowych. Autentykacja użytkowników musi odbywać się za pomocą kart zbliżeniowych systemu  Unique używanych przez zamawiającego. Wymagane jest aby użytkownik po podaniu swojego loginu i hasła do domeny Windows mógł sam bezpośrednio na urządzeniu zarejestrować nową kartę. System musi zapewniać możliwość blokowania i odblokowania przez administratora dostępu użytkowników do poszczególnych funkcji urządzenia. Dostarczony wraz z urządzeniem  czytnik kart zbliżeniowych musi posiadać certyfikat CE. |  |
| 1. Materiały eksploatacyjne: oryginalny toner na 40.000 wydruków A4 przy zadruku 5% |  |
| 1. Gwarancja 36 miesięcy |  |

\*należy wpisać właściwe

Data: ................................................ Podpis Wykonawcy: ...............................

*(czytelny podpis lub podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)*