Załącznik nr 2

**Opis przedmiotu zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej**

**w zakresie przystosowanie pomieszczeń w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości**

**przy ul. Chopina 1 w Warszawie dla potrzeb Kancelarii Tajnej (KT).**

 Opis przedmiotu zamówienia opracowano na podstawie:

1. ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 742);

2. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 w sprawie środków bezpieczeństwa
fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 683
z późn. zm.);

3. zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie doboru i zakresu
stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji
niejawnych (Dz.Urz. Min. Sprawiedl. z 2014 r., poz. 32)

 Wyznacza się następującą strefą ochronną:

strefa ochronna II - obejmująca pomieszczenia Kancelarii Tajnej oraz śluzę bezpieczeństwa.

 Wejście do strefy ochronnej II prowadzić będzie z obszaru istniejącej strefy ochronnej III.

 Poniżej przedstawiono opis zabezpieczeń i innych wymagań technicznych, zaplanowanych
dla pomieszczeń w strefie ochronnej II - oraz dodatkowo - dla pozostałych pomieszczeń Biura Ochrony i łączących je ciągów komunikacyjnych, mieszczących się na tym samym piętrze budynku.

**I. System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN).**

1. Montowane czujki ruchu, przycisk powiadomienia o napadzie oraz panele numeryczne
do podawania PIN-u należy wpiąć do systemu (stopnia 3), z uwzględnieniem dostosowania
do projektowanego podziału pomieszczeń.

2. System musi posiadać wydane przez dostawcę, z uwzględnieniem przepisów o systemie zgodności, poświadczenia zgodności z wymogami niniejszego przedmiotu zamówienia.

**II. Elektroniczny System Kontroli Dostępu.**

1. Montowane czytniki kart dostępu, panele do podawania PIN-u, przyciski zwalniania blokady drzwi (przy danych drzwiach i w wideofonach), blokady drzwi (zwory elektromagnetyczne), kontaktrony, bramki obrotowe i uchylne oraz przycisk alarmowego zwalniania blokady drzwi lub bramek należy wpiąć do systemu (klasa rozpoznania 3 klasa dostępu „B”), z uwzględnieniem dostosowania do projektowanego podziału pomieszczeń.

2. W przypadku osób nieposiadających uprawnień do samodzielnego odblokowywania drzwi
na wejściach - odblokowanie danych drzwi ma następować (łącznie): po użyciu przez uprawnionego pracownika przycisku zwalniania blokady na danym wideodomofonie i użyciu przez wchodzącą/wychodzącą osobę identyfikatora na czytniku kart dostępu, znajdującego się przy wejściu. Użycie karty ma być rejestrowane.

3. Instalacja wykonana przez dostawcę musi posiadać wydane przez niego, z uwzględnieniem przepisów o systemie zgodności, poświadczenia zgodności z wymogami niniejszego przedmiotu zamówienia.

4. Montażu wideofonów, uzupełniających przedmiotowy system, należy dokonać z uwzględnieniem dostosowania do projektowanego podziału pomieszczeń.

**III. System Dozoru Wizyjnego.**

1. Kamery na korytarzach, klatkach schodowych i w jednym z pomieszczeń oraz monitor w jednym
z pomieszczeń należy wpiąć do systemu przewidzianego dla budynku, z uwzględnieniem dostosowania do projektowanego podziału pomieszczeń.

2. System wykorzystuje do transmisji wizji protokół internetowy (IP).

3. Gwarantowana rozdzielczość obrazu wynosi min. 1,3Mpiks.

4. Dopuszcza się rejestrację poklatkową lub rejestrację w przypadku detekcji ruchu.

5. System musi posiadać wydane przez dostawcę, z uwzględnieniem przepisów o systemie zgodności, poświadczenia zgodności z wymogami niniejszego przedmiotu zamówienia.

**IV. System Sygnalizacji Pożarowej.**

1. Montowane czujki ppoż i przyciski ręcznego powiadamiania o pożarze należy wpiąć do systemu,
z uwzględnieniem dostosowania do projektowanego podziału pomieszczeń.

2. System musi posiadać wydane przez dostawcę, z uwzględnieniem przepisów o systemie zgodności, poświadczenia zgodności z wymogami niniejszego przedmiotu zamówienia.

**V. Dźwiękowy System Ostrzegania.**

1. Montowane sygnalizatory należy wpiąć do systemu, z uwzględnieniem dostosowania do projektowanego podziału pomieszczeń.

2. System musi posiadać wydane przez dostawcę, z uwzględnieniem przepisów o systemie zgodności, poświadczenia zgodności z wymogami niniejszego przedmiotu zamówienia.

**VI. Bariery.**

1. Modyfikacja istniejących barier (przegród z drzwiami) i zainstalowanej na nich kontroli dostępu.

2. Należy oddzielić korytarz od śluzy bezpieczeństwa barierą z drzwiami. Na wejściu należy

 zastosować kontrolę dostępu. Planuje się zastosowanie bariery wzmocnionej, spełniającej wymogi
 właściwej normy.

 Dostawca zobowiązany jest dostarczyć odpowiednie certyfikaty, poświadczające zgodność

wyrobu z przytoczonymi wymogami.

**VII. Konstrukcja pomieszczeń.**

1. Ściany i stropy:

a) w przypadku pomieszczeń Kancelarii Tajnej:

- określone ściany wewnętrzne należy wzmocnić w taki sposób, by ich wytrzymałość na próby przebicia odpowiadała wskazanej wytrzymałości. Planuje się zastosowanie tzw. "paneli kancelaryjnych", by nie obciążać stropów;

b) w przypadku pozostałych pomieszczeń - bez wymagań.

 W przypadku wzmacniania określonych ścian wewnętrznych, dostawca jest zobowiązany
do dostarczenia oświadczenia o zgodności z wymogami niniejszego przedmiotu zamówienia. Dodatkowo, w przypadku zastosowania paneli kancelaryjnych, dostawca zobowiązany jest dostarczyć odpowiednie certyfikaty, poświadczające zgodność wyrobu z określonymi wymogami.

2. Zabezpieczenie otworów okiennych.

a) w przypadku pomieszczeń Kancelarii Tajnej:

- okna wzmocnione, spełniające wymogi właściwej normy,

- okna muszą być zabezpieczone przed podglądem z zewnątrz - poprzez zastosowanie szkła

 refleksyjnego/folii refleksyjnej oraz rolet.

b) w przypadku pozostałych pomieszczeń - bez wymagań.

 W przypadku okien w pomieszczeniach Kancelarii Tajnej, dostawca zobowiązany jest dostarczyć odpowiednie certyfikaty, poświadczające zgodność wyrobu z przytoczonymi wymogami.

3. Drzwi na wejściach do pomieszczeń:

a) w przypadku wejścia ze śluzy bezpieczeństwa do pomieszczenia Kancelarii Tajnej:

- drzwi wzmocnione, z odpowiednimi zamkami kluczowymi, spełniające wymagania właściwej normy,

b) w przypadku pozostałych pomieszczeń - bez wymagań.

 W przypadku drzwi na wejściu ze śluzy bezpieczeństwa do pomieszczenia Kancelarii Tajnej,
dostawca zobowiązany jest dostarczyć odpowiednie certyfikaty, poświadczające zgodność wyrobu
z przytoczonymi wymogami.

**VIII. Wyposażenie pomieszczeń.**

1. W pomieszczeniu Kancelarii Tajnej będą znajdować się szafy stalowe (możliwa konieczność dokonania ekspertyzy wytrzymałości stropów, a następnie ich wzmocnienia).

2. W jednym z pozostałych pomieszczeń będzie znajdować się jedna szafa stalowa (możliwa konieczność dokonania ekspertyzy wytrzymałości stropów, a następnie ich wzmocnienia).

3. Wyposażenie 24 pomieszczeń w tzw. "punkty elektryczno-logiczne".

4. Dodatkowe wyposażenie jednego z pomieszczeń:

- 3x gniazdo HDMI do podłączenia monitorów cctv,

- gniazdo USB do podłączenia stacji roboczej cctv,

- gniazdo internetowe wydzielonej sieci SKD.