Załącznik nr 3a do Zaproszenia

**FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNO-FUNKCJONALNYCH DLA CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA**

*(UWAGA! NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ)*

***(NINIEJSZY DOKUMENT NIE PODLEGA UZUPEŁNIENIU)***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Poz. 1: Fotel obrotowy z zagłówkiem FO-1** | | |
| **Lp.** | **Opis parametru** | **Model oferowany przez Wykonawcę *(wypełnia Wykonawca)*** |
| **1** | Producent | **…………………………………..** |
| **2** | Nazwa /typ/ model | **……………………………………** |
| **Wymagania względem oferowanego produktu** | | |
| **Lp.** | **Opis parametru** | **Czy zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wymaganie** |
| **1** | Fotel biurowy obrotowy z zagłówkiem | TAK / NIE\* |
| **2** | Wymiary: wysokość ca. 120-140 cm, szerokość ca. 68 cm, głębokość ca. 68 cm . Tolerancja +/- 30 mm. | TAK / NIE\* |
| **3** | Podstawa pięcioramienna z czarnego tworzywa sztucznego o ramionach z wyraźnymi krawędziami i płaskiej górnej krawędzi. | TAK / NIE\* |
| **4** | Siedzisko tapicerowane tkaniną o parametrach ścieralności minimum 150 000 Martindale’a | TAK / NIE\* |
| **5** | Oparcie - rama z czarnego tworzywa sztucznego wypełniona siatką w kolorze czarnym | TAK / NIE\* |
| **6** | Mechanizm „synchro” z blokadą w minimum czterech pozycjach z regulacja siły odchylania oparcia oraz z regulacją głębokości siedziska | TAK / NIE\* |
| **7** | Kółka o średnicy 65 - 70 mm z przeznaczeniem na miękkie podłoże. | TAK / NIE\* |
| **8** | Podłokietniki z regulacją w trzech płaszczyznach (góra – dół, przód – tył, na boki) | TAK / NIE\* |
| **9** | Zagłówek tapicerowany, regulowany: góra – dół i pod kątem. | TAK / NIE\* |
| **10** | Rama oparcia wraz z membraną połączone bez używania dodatkowych elementów mocujących typu śruba, klej. | TAK / NIE\* |
| **11** | Siedzisko wykonane na bazie formatki sklejkowej o grubości 11 - 13 mm | TAK / NIE\* |
| **12** | Siedzisko wykonane z pianki wtryskowej, nie dopuszcza się pianki ciętej. Pianka o właściwościach trudnozapalnych. | TAK / NIE\* |
| **13** | Podparcie lędźwiowe kręgosłupa z możliwością regulacji na wysokość realizowane za pomocą dwóch ,,suwaków” umieszczonych w ramie oparcia. | TAK / NIE\* |
| **14** | Trudnozapalność zgodnie z normami PN EN 1021-1, -2 | TAK / NIE\* |
| **15** | Fotel wykonany w zgodności z wymaganiami norm PN- EN 1335-1, PN- EN 1335-2, PN-EN 1022, PN-EN 1728 w zakresie wymiarów, wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych. | TAK / NIE\* |

*\*) niepotrzebne skreślić*

*UWAGA! W przypadku braku podania przez Wykonawcę w ofercie informacji dotyczącej posiadania przez zaoferowany sprzęt funkcjonalności wymaganych przez Zamawiającego (poprzez wyraźny wybór słowa TAK lub NIE) lub nie dołączenia do oferty formularza parametrów techniczno-funkcjonalnych – Załącznik nr 3a do Zaproszenia, dokumentów przedmiotowych wymienionych w OPZ cz. II w odniesieniu do każdej pozycji, potwierdzających zgodność oferowanego produktu z OPZ, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.*

***……………………………………….. ………………………………………………….***

***miejscowość i data podpis Wykonawcy***