**Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego**

**Zakres czynności konserwacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych.**

1. **Centrala wentylacyjna typ: MISTRAL 1100P:**
2. Wymiana filtrów powietrza (2/1)
3. Przegląd silników wentylatorów (2/1)
4. Sprawdzenie stanu łożysk silników i wentylatorów (2/1)
5. Czyszczenie wentylatorów (2/1)
6. Czyszczenie silników wentylatorów (2/1)
7. Czyszczenie wymiennika centrali (2/1)
8. Dezynfekcja wymiennika centrali (2/1)
9. Przegląd i czyszczenie sekcji grzewczej centrali (2/1)
10. Sprawdzenie poszczególnych podzespołów automatyki (2/1)
11. Przegląd układu automatycznej regulacji oraz programu sterownika (2/1)
12. Pomiar poboru silników wentylacyjnych (2/1)
13. Wyspecyfikowanie elementów uszkodzonych centrali podlegającej wymianie bądź też naprawie.
14. **Klimatyzatory typu SPLIT:**
15. Czyszczenie parownika bez demontażu (2/1)
16. Czyszczenie obudowy parownika (2/1)
17. Czyszczenie filtrów powietrza (2/1)
18. Czyszczenie tacy ociekowej parownika (2/1)
19. Dezynfekcja parownika (2/1)
20. Sprawdzenie szczelności i drożności instalacji odprowadzenia skroplin (2/1)
21. Czyszczenie obudowy skraplacza (2/1)
22. Czyszczenie wentylatora skraplacza (2/1)
23. Pomiar ciśnienia pracy urządzenia (2/1)
24. Pomiar poboru prądu wentylatora parownika (2/1)
25. Pomiar poboru prądu wentylatora skraplacza (2/1)
26. Pomiar poboru prądu sprężarki (2/1)
27. Sprawdzenie poprawności działania urządzenia (2/1)