**SAT.272.7.2023.AC**  **Załącznik nr 2**

**Szczegółowy opis wymagań/parametrów technicznych**

**Firewall sprzętowy z oprogramowaniem (UTM)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Wymagane minimalne parametry techniczne | Spełnienie warunków  **TAK/NIE\*** |
| 1. | Interfejs użytkownika w języku polskim |  |
| 2. | Minimalna liczba dostawców internetu/zapasowych - **1/1** |  |
| 3. | **INTERFEJSY SIECIOWE**  Miedziany interfejs 2,5 Gb - minimum 5  Interfejs światłowodowy 10Gb - minimum 2  Możliwość rozszerzenia liczby interfejsów miedzianych i |  |
| 4. | **REDUNDANCJA**  High availability (active/passive)  Redundantne zasilanie |  |
| 5. | **SPRZĘT**  Dysk lokalny  Partycja na logi  Wielkość urządzenia - **1U-19"** |  |
| 6. | **PAKIET OPROGRAMOWANIA GWARANTUJĄCEGO CIĄGŁE WSPARCIE SYSTEMÓW OCHRONY Z TRZYLETNIM OKRESEM LICENCYJNM**  Antywirus  FIREWALL + IPS  Klient SSL VPN  IPSec VPN  Antyspam  Filtr URL  (Interfejs webowy, obiektowe zarządzanie politykami, analizator poprawności reguł, kreatory konfiguracji, interaktywne i konfigurowalne raporty, automatyczne tworzenie kopii zapasowych konfiguracji.) |  |
| 7. | Usługa serwisowa z trzyletnim okresem ochronnym |  |
| 8. | Gwarancja - 24 miesiące |  |

*Data;* *podpis*