**Załącznik nr 1 do SWZ**

Numer postępowania: SA.270.20.2023

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - dokumentacja projektowa, tj. dokumentację techniczną, przedmiar robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

**„Przebudowa drogi leśnej nr 25 w Leśnictwie Świeciechów – etap I”**

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: ***„Przebudowa drogi leśnej nr 25 w Leśnictwie Świeciechów – etap I”.*** Zakres rzeczowy robót obejmuje przebudowę istniejącego śladu drogi polegającego na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego grubości 25cm i warstwy jezdnej grubości 10cm na działkach ewidencyjnych 3578, 3579, 3574/2, 3574/1 położonych w obrębie ewidencyjnym 0021 Świeciechów Duży na gruntach będących własnością Skarbu Państwa w zarządzie PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gościeradów.

1. Zakres robót

W ramach projektowanej przebudowy powstanie pas jezdny o długości 1+421m, o szerokości 3,5m z obustronnymi poboczami gruntowymi (mieszanka piasek + kruszywo, minimalne zagęszczenie to Is-0,98) o szerokości 0,75m, mijankami i zjazdami na drogi boczne. Projektem zagospodarowania objęto istniejący ślad drogi oraz miejscami - teren znajdujący się w pobliskim sąsiedztwie w przypadku korekty istniejącego przebiegu oraz w przypadku lokalizacji mijanek i zjazdów na drogi boczne wymaganych przepisami pożarowymi.   
 Prace budowlane obejmują:

- usunięcie zalegającego humusu z drogi i w bezpośrednim sąsiedztwie drogi,

- karczowanie pni koparką wraz z ich wywozem i zagospodarowaniem oraz

oczyszczenie skarp, poboczy z istniejących zarośli oraz istniejącego drzewostanu

- wykonanie nasypów i wykopów

- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża (istniejącej konstrukcji drogi) wraz z   
 korektą sytuacyjno-wysokościową,

- wykonanie muld odpływowo-rozsączających,

- wykonanie remontu przepustów rurowych pod nawierzchnia drogi poprzez wymianę

części przelotowych wraz z remontem wlotów i wylotów,

- montaż wodopustów PCV wraz z prętami kotwiącymi lub ze stopką,

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-63mm grubości   
 25cm,

- wykonanie warstwy nawierzchni z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm grubości   
 10cm z miałowaniem,

- wykonanie zjazdów na drogi boczne oraz wymaganych przepisami mijanek o   
 konstrukcji jak droga główna,

- wykonanie poboczy z mieszanki minerałów (piasek + kruszywo) grubości 10 cm,

- wykonanie zjazdów na drogi gminne.

1. Szczegółowy opis zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ ( dokumentacja techniczna, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót).