Wykaz okien

Proponowane okna muszą być zgodne z aktualnymi warunkami technicznymi dla stolarki okiennej. Współczynnik przenikania ciepła może wynosić maksymalnie 0,9 W/m2K

1. 1,00 x 2,00 – 12 szt.
2. 1,60 x 1,00 – 33 szt.

Wykonanie parapetów zewnętrznych wraz z montażem z blachy powlekanej - 45 mb