**Załącznik nr 10a do SWZ**

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA RÓWNIARKI DROGOWEJ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania techniczne** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę**  (nie mogą być gorsze niż wymagane)  **TAK/NIE** |
| 1. | Fabrycznie nowa równiarka drogowa. Rok produkcji 2023 |  |
| 2. | Silnik – wysokoprężny, 6-cio cylindrowy, zgodnie z normą UE Stage V,  Moc netto: min. 130 KM  Pojemność min. 5,0 l |  |
| 3. | Waga operacyjna (masa) – min. 12 000, max. 20 000 kg |  |
| 4. | Napęd na wszystkie osie – przód i tył, z możliwością rozłączenia przedniego napędu |  |
| 5. | Koła: wszystkie koła równe, Kąt skrętu kół w lewo/w prawo – min. 40o |  |
| 6. | Tryb jazdy pełzającej |  |
| 7. | Rama: skręt min. 28o |  |
| 8. | Oś tylna typu tandem  Przeniesienie napędu na 4 koła za pomocą łańcuchów |  |
| 9. | Układ hamulcowy: tarczowy mokry działający na 4 tylne koła, hamulec postojowy (bezpieczeństwa) |  |
| 10. | Układ hydrauliczny: wielotłoczkowa pompa o zmiennym przepływie,  Wydajność min. 90 l/min.  pojemność układu min. 185 l |  |
| 11. | Układ elektryczny: napięcie 24V, Alternator min. 90A |  |
| 12. | Układ jezdny: promień skrętu po krawędzi kół min. 6,6 m |  |
| 13. | Układ kierowniczy: sterowany hydraulicznie |  |
| 14. | Wieniec obrotu: obrót o 360o |  |
| 15. | Kabina: spełniająca normy ROPS/FOPS, ogrzewana, z klimatyzacją, drzwi po obu stronach, poziom hałasu w kabinie – max. 77dB |  |
| 16. | Fotel operatora: w pełni regulowany, amortyzowany, podgrzewany |  |
| 17. | Wyświetlacz: menu w języku polskim |  |
| 18. | Sterowanie osprzętem roboczym poprzez dźwignie lub joysticki |  |
| 19. | Lusterka zewnętrzne boczne |  |
| 20. | Regulowana kolumna kierownicy |  |
| 21. | Oświetlenie: światła robocze LED z przodu i z tyłu oraz oświetlenie odpowiednie do poruszania się po drogach |  |
| 22. | Zrywak tylny: 5-cio zębowy, szerokość min. 2,0 m |  |
| 23. | Lemiesz czołowy: równoległy, szerokość min. 2350 mm, wysokość min. 765 mm, głębokość pracy – min. 136 mm |  |
| 24. | Lemiesz środkowy pływający: szerokość min. 3355 mm, wysokość min. 526 mm, głębokość pracy min. 456 mm, kąt nachylenia min. 49,5o |  |
| 25. | Długość całkowita: max. 9000 mm |  |
| 26. | Wysokość: max. 3600 mm |  |
| 27. | Szerokość z oponami: max. 2400 mm |  |
| 28. | Dźwiękowy sygnał cofania |  |
| 29. | Kamera cofania |  |
| 30. | Zbiornik paliwa min. 200 l |  |
|  | **Wyposażenie obowiązkowe maszyny** |  |
| 1. | Instrukcja Obsługi w języku polskim szt 2 oraz na nośniku elektronicznym; |  |
| 2. | Trójkąt ostrzegawczy; |  |
| 3. | Kliny pod koła |  |
| 4. | Gaśnica |  |
| 5. | Lampa ostrzegawcza żółta (kogut) |  |
| 6. | Apteczka co najmniej DIN 13164 |  |
| 7. | Apteczka ADR (do zabezpieczania wycieków płynów eksploatacyjnych do gruntu) |  |
| 8. | Zestaw podstawowych narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia codziennej konserwacji |  |
| 9. | **Certyfikat zgodności CE** |  |
| 10. | Gwarancja licząc od dnia podpisania przez strony protokołu zdawczo – odbiorczego nie mniej niż 12 miesięcy lub 2000 motogodzin (w zależności co nastąpi wcześniej) |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

podpis