**Wymagania sanitarno-higieniczne jakie powinny być spełnione przy otwieraniu nowego zakładu usługowego (zakład fryzjerski, kosmetyczny, tatuażu i odnowy biologicznej)**

Każdy salon usługowy typu **zakład fryzjerski, kosmetyczny, tatuażu i odnowy biologicznej** musi stanowić odrębną część budynku bądź znajdować się w niezależnym budynku lub lokalu, gdzie powinny być przygotowane miejsca na poczekalnię i szatnię dla klientów, a także pomieszczenia sanitarno-higieniczne dla pracowników i klientów. Istotne jest również wyodrębnienie miejsca, w którym będą znajdować się: sprzęt do utrzymywania czystości, pomieszczenie lub szafa na preparaty kosmetyczne oraz czyste i brudne ręczniki. Nie wolno też zapominać o tzw. pomieszczeniu socjalnym dla pracowników salonu, gdzie będą oni mieli swoją szafkę na odzież roboczą i własną, a także aneks kuchenny.

Wymagania techniczne w zakładzie fryzjerskim, kosmetycznym, odnowy biologicznej, tatuażu itp.

1. Wysokość pomieszczeń do pracy i innych celów, w których nie występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, przeznaczone na stały lub czasowy pobyt musi wynosić minimum 2,50 m (nie więcej niż 4 osoby) lub 3,00 m (więcej niż 4 osoby).
2. W każdym pomieszczeniu należy zapewnić wentylację mechaniczną lub grawitacyjną.
3. W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi należy zapewnić stosunek powierzchni okien do powierzchni podłogi co najmniej 1:8.
4. Dla zastosowania wyłącznie oświetlenia światłem sztucznym w pomieszczeniu stałej pracy wymagane jest uzyskanie zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego wydanej w porozumieniu z właściwym okręgowym inspektorem pracy.
5. Drzwi w lokalu usługowym powinny mieć szerokość co najmniej 0,9 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy.
6. Wejścia z zewnątrz do budynku i pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi należy chronić przed nadmiernym dopływem chłodnego powietrza przez zastosowanie przedsionka lub kurtyny powietrznej.
7. W pomieszczeniu usługowym poziom podłogi może znajdować się na poziomie terenu urządzonego przy budynku. Obniżenie poziomu podłogi poniżej terenu wymaga uzyskania zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego wydanej w porozumieniu z właściwym okręgowym inspektorem pracy.
8. W ustępach ogólnodostępnych należy stosować:
   * Przedsionki, oddzielone ścianami pełnymi na całą wysokość pomieszczenia, w których mogą być instalowane tylko umywalki;
   * Drzwi o szerokości co najmniej 0,90 m;
   * Drzwi do kabin ustępowych powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, mieć szerokość co najmniej 0,8 m i wysokość 2,0 m w świetle ościeżnicy, a w dolnej części otwory dla dopływu powietrza. Szerokość drzwi do kabin przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych powinna wynosić co najmniej 0,90 m;
   * Wentylację grawitacyjną lub mechaniczną (w ustępach z oknem i jedną kabina), a w innych – mechaniczną o działaniu ciągłym lub włączaną automatycznie.
9. Pomieszczenia higienicznosanitarne dla osób niepełnosprawnych powinny mieć zapewnioną przestrzeń manewrową o wymiarach co najmniej 1,5x1,5 m; drzwi bez progów; uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń higienicznosanitarnych; odpowiednio przystosowaną miskę ustępowa i umywalkę.

Punkty wodne w zakładzie fryzjerskim, kosmetycznym, odnowy biologicznej, tatuażu itp.

1. **Punkt wodny do mycia narzędzi i sprzętu, sporządzania preparatów dezynfekcyjnych.**

Narzędzia, których stosowanie nie powoduje naruszenie ciągłości tkanek ludzkich, po każdym użyciu należy dokładnie wyczyścić, umyć i zdezynfekować.

Narzędzia, których stosowanie powoduje naruszenie ciągłości tkanek ludzkich, po każdym użyciu należy poddać dezynfekcji, następnie umyć, wysuszyć i poddać procesom sterylizacji. Najbardziej skuteczną metodą sterylizacji jest sterylizacja parą wodną w nadciśnieniu.

1. **Punkt wodny – umywalka do mycia rąk**, zapewniający właściwą higienę rąk podczas wykonywania usług, wyposażony w dozownik z mydłem oraz ze [środkiem dezynfekującym](http://www.firmy.net/srodki-dezynfekcyjne.html) i ręczniki jednorazowego użytku, kosz na zużyte ręczniki.
2. **Stanowisko mycia i farbowania włosów** wyposażyć w **umywalkę** z doprowadzoną ciepłą i zimną wodą.
3. **Punkt wodny w pomieszczeniu socjalnym** dla pracowników salonu, zapewniający higieniczne spożywanie posiłków.
4. **Punkt wodny – umywalka** z doprowadzoną ciepłą i zimną wodą w **przedsionku pomieszczenia sanitarno-higienicznego** dla pracowników i klientów, wyposażony w dozownik z mydłem i ręczniki jednorazowego użytku, kosz na zużyte ręczniki.
5. **Pomieszczenie bądź miejsce** do przechowywania sprzętu służącego do utrzymania czystości należy wyposażyć **w zlew zamontowany na wysokości przynajmniej 0,5 m od podłogi.**
6. W salonach, w których wykonuje się **zabiegi powodujące zewnętrzne zanieczyszczenie ciała**, należy zapewnić **łazienkę dla klientów** wraz z miską ustępową, umywalką oraz natryskiem, dostępną bezpośrednio z pomieszczenia, w którym świadczone są usługi.
7. W zakładach, w których znajdują się pomieszczenia **do ćwiczeń fizycznych, masażu wodnego lub sauny** należy zorganizować **szatnie dla klientów**. W szatniach, oprócz pomieszczenia do przechowywania odzieży **wydziela się sanitariaty**, dostępne bezpośrednio z tych pomieszczeń, które powinny być wyposażone co najmniej w: **1 natrysk, 1 umywalkę dla każdych 10 osób jednocześnie korzystających ze świadczenia usług oraz 1 ustęp.**
8. Przy **stanowisku do masażu należy zapewnić umywalkę** wyposażoną w dozownik z mydłem oraz ze [środkiem dezynfekującym](http://www.firmy.net/srodki-dezynfekcyjne.html) i ręczniki jednorazowego użytku, kosz na zużyte ręczniki.
9. Przy pomieszczeniu sauny **należy zapewnić** **natrysk** umożliwiający mycie i schłodzenie ciała zarówno przed jak i po pobycie w saunie. **Bezpośrednio przy kabinach natryskowych powinna znajdować się kabina ustępowa.**

**Uwaga!**

**Ściany przy umywalkach i zlewach** należy pokryć łatwo zmywalnym i odpornym na działanie wilgoci materiałem **do wysokości 1,6 m.**

**Ściany pomieszczenia higienicznosanitarnego** powinny mieć **do wysokości co najmniej 2 m** powierzchnie zmywalne i odporne na działanie wilgoci.

* **Ustawa** z dnia 05.12.2008 r. **o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi** (Dz. U. z 2020 r., poz. 1845).
* Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.)