Warszawa, 7 grudnia 2018 r.

FGZ.270.68.2018.DP

**Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy: dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia rentgenowskiego do prześwietlenia bagażu w siedzibie Ministerstwa Zdrowia. FGZ.270.68.2018

**Wyjaśnienie treści SOPZ**

Zamawiający w odpowiedzi na zapytania do SOPZ z dnia 3-12-2018 r., wyjaśnia co następuję:

**Pytanie nr 1:**

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający wymaga aby interpretacja obrazu odbywała się za pomocą min. 7 kolorów przydzielonych do odpowiednich efektywnych liczb atomowych nie wliczając w to koloru białego, czarnego oraz odcieni szarości tj. czerwony (liczba -6), pomarańczowy (liczba 6-8), zółty ( liczba 8-10), Oliwkowy( liczba 10-12), zielony (liczba 12-18) niebieski (liczba 18-30), Fioletowy(30+)?

Odpowiedź nr 1:

W określeniu liczby kolorów min 7 zamawiający nie wlicza w to koloru białego, czarnego oraz odcieni szarości.

**Pytanie nr 2:**

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający wymaga możliwości zmiany trybu pracy(trzy tryby) względem napięcia kV poprzez przełączanie trybów w czasie pracy?

Odpowiedź nr 2:

W zapisie tabeli pkt 6 Zamawiający określił min. trzy tryby pracy z możliwością ich zmiany w czasie pracy.

**Pytanie nr 3:**

Prosimy o zmniejszenie długości maksymalnej urządzenia bez stolików rolkowych do 1400mm.

Odpowiedź nr 3:

W pkt. 2 (tabela) ujęto max. wymiar 1700 mm., który określono dla urządzenia wraz ze stolikiem rolkowym po każdej ze stron.

W specyfikacji należy podać wymiar urządzenia + wymiar stolika rolkowego na każdą stronę.

**Pytanie nr 4:**

Sądzimy, że wkradł się błąd w punkcie 13 „maks. obciążenie taśmociągu -75 kg.

Odpowiedź nr 4:

Zmiana zapisu pkt 13. – Obciążenie taśmociągu - Minimalnie 75 kg,

**Pytanie nr 5:**

Czy zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało funkcję „Help Desk” (pomoc) w języku Polskim?

Odpowiedź nr 5:

W pkt. 30 określono konieczność dołączenia instrukcji w j. polskim, funkcja „Help Desk” w j. polskim nie jest wymagana.

**Pytanie nr 6:**

Czy zamawiający wymaga posiadania systemu zabezpieczającego dysk przed utratą zapisanych na nim zdjęć i danych B3G?

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający nie określił takiego wymagania,

**Pytanie nr 7:**

Czy zamawiający wymaga aby znajdowały się czujniki na wejściu i wyjściu tunelu inspekcyjnego?

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający wymaga aby znajdowały się czujniki na wejściu i wyjściu tunelu inspekcyjnego zwiększający bezpieczeństwo użytkownika.

**Pytanie nr 8:**

Czy zamawiający wymaga funkcji tworzenia raportów serwisowych z poziomu menu zapisywanych bezpośrednio na pamięć przenośną USB?

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający wymaga funkcji tworzenia raportów serwisowych z poziomu menu zapisywanych bezpośrednio na pamięć przenośną USB.

**Pytanie nr 9:**

Czy zamawiający wymaga wykazania realizacji podobnych zamówień od zamawiającego na kwotę min. 500.000,00 brutto lub 6 zamówień?

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający nie określił takiego warunku (wymagania).

**Pytanie nr 10:**

Czy zamawiający wymaga od wykonawcy posiadania od producenta, że ten jest jedynym i oficjalnym dystrybutorem a także serwisem w Polsce?

Odpowiedź nr 10:

Zamawiający nie określił takiego warunku (wymagania).

**Pytanie nr 11:**

Czy zamawiający oczekuje deklaracji wykonawcy aby dostępność do części zamiennych wynosiła min. 10 lat?

Odpowiedź nr 11:

Zamawiający nie określił takiego warunku (wymagania).

**Pytanie nr 12:**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wysokości całkowitej 1225mm, spełniające wszystkie parametry funkcjonalno-użytkowe wymagane przez Zamawiającego, a nawet przewyższające niektóre z nich, o najnowocześniejszej technologii kontroli bagażu – obecnie najpopularniejsze w Polsce i cieszące się bardzo dobrą opinią – zainstalowane w ok 300 lokalizacjach w Polsce, doceniane m.in. przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Żandarmerię Wojskową, Kancelarię Sejmu, Służbę Więzienną oraz polskie sądy?

Odpowiedź nr 12:

Zamawiający dopuszcza urządzenie o podanej wysokości.

**Pytanie nr 13:**

Czy Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. 2018 ,poz.792 tekst jednolity) na wykonywanie działalności polegającej  na uruchamianiu oraz na stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące.

Odpowiedź nr 13:

Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych dokumentów uprawnień do udzielania prawa do przedmiotu Umowy….(§2ust.5).

**Pytanie nr 14:**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające funkcję obrazowania w 6 kolorach (nie licząc koloru czarnego i białego), spełniające wszystkie parametry funkcjonalno-użytkowe wymagane przez Zamawiającego, a nawet przewyższające niektóre z nich, o najnowocześniejszej technologii kontroli bagażu?

Odpowiedź nr 14:

Zamawiający dopuści urządzenie posiadające funkcję obrazowania w 6 kolorach (nie licząc koloru czarnego i białego, oraz odcieni szarości), spełniające wszystkie wymagane parametry funkcjonalno-użytkowe.

**Pytanie nr 15:**

W przedmiotowym postępowaniu zwracam się z zapytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę parametru całkowitej wysokości odnośnie gabarytów urządzenia i zmieni z wysokości 1200mm na 1250mm?

Odpowiedź nr 15:

Zamawiający dopuszcza urządzenie o wysokości 1250mm