Dąbrówka Leśna, dnia 21.10.2022 r.

Zn. Spr.: ZR.771.26.2022

**ZAPYTANIE OFERTOWE
W SPRAWIE WYBORU WYKONAWCY NA** **REWITALIZACJĘ NAWIERZCHNI**

**DOJAZDU POŻAROWEGO NR 10 W NADLEŚNICTWIE OBORNIKI**

 Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Oborniki przedkłada zapytanie ofertowe na wykonanie rewitalizacji nawierzchni dojazdu pożarowego nr 10 wraz z wykoszeniem poboczy o wartości 90 000 zł netto (słownie dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 netto) w minimalnej ilości 16,00 kilometrów.

 Parametry techniczne DP 10 przedstawiają się następująco: szerokość jezdni istniejącej – 3,5 m; szerokość pobocza – 2 x 0,75 m; szerokość korony drogi – 5,0-5,5 m. Szczegółowa charakterystyka dojazdu pożarowego znajduje się w dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik nr 1.

**I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

 Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie rewitalizacji nawierzchni dojazdu pożarowego nr 10 na terenie Nadleśnictwa Oborniki, który ma długość ca. 27 km. Przewiduje się wykonanie robót prowadzących do usunięcia kolein powstałych w wyniku ujednoliconego toru ruchu pojazdów. Wykonanie lokalnych napraw zlikwiduje powstałe wyboje i nierówności w profilu podłużnym i poprzecznym, a nadanie właściwych spadków do krawędzi zapewni sprawny spływ wód opadowych w kierunku poboczy. Rewitalizacja nawierzchni zostanie wykonana po śladzie nawierzchni istniejącej, na odcinku lub odcinkach wskazanych przez Zamawiającego.

W skład przedmiotu zamówienia wchodzą w szczególności:

- oskardowanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0-31,5 mm;

- odtworzenie profilu drogi z zawałowaniem i ewentualnym uzupełnieniem ubytków kruszywem 0-31.5 mm;

- profilowanie i zagęszczenie poboczy z ewentualnym uzupełnieniem ubytków.

**II. OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY:**

Wykonawca musi wykazać, że:

a) dysponuje, co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej;

b) wykonał w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie uwzględniana wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy), w sposób należyty, na podstawie jednej lub większej ilości umów, co najmniej dwa zadania polegające na rewitalizacji dróg, których przedmiotem było wyrównanie nawierzchni z kruszywa i profilowanie o łącznej długości powyżej 10 Km.

c) posiada odpowiednią zdolność techniczną – w dyspozycji:

- co najmniej 1 szt. równiarki lub spycharki uniwersalnej z ukośnie ustawianym lemieszem;

- co najmniej 1 szt. walca ogumowanego;

- co najmniej 1 szt. walca stalowego statecznego do zagęszczania;

- co najmniej 1 beczkowóz do dostarczenia wody na plac budowy.

W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechanicznie lub małe walce wibracyjne.

**III. WARUNKI I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:**

1. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

2. Zamówienie będzie wykonane tylko w warunkach optymalnych tj. jeśli wilgotność gruntu oraz temperatura pozwolą na właściwą realizację prac. W przypadku zbyt niskiej wilgotności Wykonawca dowiezie wodę na plac budowy. Niedopuszczalne jest wykonywanie prac przy temperaturze powietrza poniżej 0 stopni Celsjusza.

3. Jeśli Zamawiający stwierdzi w trakcie prac, że warunki w danej lokalizacji nie są właściwe i prace nie mają sensu wówczas może przerwać wykonywanie czynności remontu drogi.

4. Wszelkie decyzje lub wnioski będą dokumentowane pisemnie i podpisywane przez obie strony.

5. Kryterium wyboru wykonawcy stanowić będzie największa zaoferowana przez Wykonawcę ilość kilometrów, do wykonania w ramach umowy za kwotę określoną w zapytaniu tj. 90 000 zł netto.

6. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie wynagrodzeniem ryczałtowym.

7. Wykonawca zobowiązany jest podać w Ofercie ilość kilometrów, które wykona w ramach określonej przez Zamawiającego ceny netto, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Dodatkowo wykonawca wyszczególni wartość należnego podatku VAT doliczonego do kwoty 90 000 zł.

8. Termin graniczny wykonania prac ustala się na 9 grudnia 2022 r.

**IV. WARUNKI I TERMIN SKŁADANIA OFERT:**

Oferta powinna zawierać:

a) wypełniony formularz ofertowy wraz z terminem płatności i oświadczeniem o podatku VAT;

b) oświadczenie o niewykluczeniu z postępowania;

c) podpisaną klauzulę RODO;

d) oświadczenie o dysponowaniu osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowe zgodnie z pkt II, lit. a.;

e) oświadczenie o spełnianiu warunku doświadczenia wraz z dowodami (referencjami) potwierdzającymi należyte wykonanie prac i zdolności technicznej, zgodnie z pkt II, lit. b-c.

Wydrukowaną, wypełnioną i podpisaną ofertę wraz z pieczątkami należy wysłać na adres siedziby Nadleśnictwa Oborniki (ul. Gajowa 1, Dąbrówka Leśna, 64-600 Oborniki) lub dostarczyć osobiście w kopercie z dopiskiem: „Rewitalizacja DP 10” do sekretariatu Nadleśnictwa Oborniki w terminie dostarczenia do **02.11.2022 r.**

Szczegółowych informacji o zamówieniu udziela Justyna Bayat, tel. 661 551 987.