Wykonawca: ………………………………………

(Nazwa i adres)

**OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ SKANERA ORAZ STOJAKA POD SKANER**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis** | **Minimalne parametry techniczne wymagane przez zamawiającego** | **Oferowane przez Wykonawcę parametry spełniają minimalne wymagania (parametry) techniczne określone przez Zamawiającego**  **PROSZĘ ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWE POLE KRZYŻYKIEM X** | **Oferowane przez Wykonawcę parametry RÓWNOWAŻNE[[1]](#footnote-1)**  (proszę wypełnić tę kolumnę tylko  w przypadku jeżeli Wykonawca oferuje rozwiązania równoważne) |
| Kol. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | **SKANER**  *PRODUCENT: …………………………………………....…..….…………*  *MODEL/TYP: …………………………………………………...….……….* | Technologia skanowania: CIS  Rozdzielczość optyczna [dpi]: 600  Interfejs komunikacyjny: USB 2.0  Maksymalna długość skanowania: Nie ograniczona przez skaner  Dokładność: +/-0.1% +/-1 pixel  Rozdzielczość maksymalna: 9600dpi  Maksymalna szerokość dokumentu [mm]: 965  Maksymalna szerokość skanowania [mm]: 932  Grubość skanowanych mediów [mm]: 1,6  Ładowanie papieru: Z przodu  Przechwytywanie obrazu: 48-bit / 16-bit  Waga [kg]: 25  Wymiary: 1097 mm x 160 mm x 322 mm (szer. x wys. x gł.) Gwarancja (gwarancja producenta minimum 24 miesiące) | Tak  NIE |  |
| 2. | **STOJAK POD SKANER[[2]](#footnote-2)**  *PRODUCENT: …………………………………………....…..….………….*  *MODEL/TYP: …………………………………………………...….……….* | Dostosowany do oferowanego przez Wykonawcę skanera  (gwarancja producenta minimum 24 miesiące) | Tak  NIE |  |

..………….....................................................................................................................

*podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w obrocie prawnym   
 w imieniu Wykonawcy*

1. Dopuszcza się rozwiązania równoważne charakteryzujące się takimi samymi lub wyższymi parametrami (za wyższe parametry uznaje się więcej funkcjonalności, szybszą i dokładniejszą pracę, wyższą sprawność, wyższą wytrzymałość). [↑](#footnote-ref-1)
2. Zamówienie objęte prawem opcji [↑](#footnote-ref-2)