**Załącznik nr 2**

**DOTYCZY: ZP.2721.2.2022**

**SPECYFIKACJA TECHNICZNO-FUNKCJONALNA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO-FUNKCJONALE** | **PARAMETRY OFEROWANE** | **UWAGI** |
| Mieszanina gazu specjalnego 10 ppm CO w azocie |  |  |
| Jedna butla 10-litrowa |  |  |
| Certyfikat akredytacji zgodności z normą ISO 17034 dowodzący spełnia wymagań jakościowych i kompetencyjnych niezbędnych do produkcji certyfikowanych materiałów odniesienia. |  |  |
| Stabilność gazu min. 36 miesięcy |  |  |
| Tolerancja wykonania 5% |  |  |
| Dokładność analityczna 3% |  |  |
| **INNE** |  |  |
| **Koszty dostawy (transport, ubezpieczenie, dezynfekcja itp.) w cenie oferty** |  |  |
| **Przyłącze wg DIN 477 nr 14** |  |  |
| **Dzierżawa butli** do 31 grudnia 2022r. |  |  |
| **Wykonanie zamówienia:** zawiadomienie o przygotowaniu zamówienia z trzydniowym wyprzedzeniem przed terminem dostawy |  |  |
| **Płatność:** 30 dni |  |  |

**PO WYPEŁNIENIU PROSZĘ DOŁĄCZYĆ DO ROZEZNANIA CENOWEGO**

……………………………….. ……………………………………………………………

(miejscowość, data) (podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)