Załącznik nr 6

**PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU**

**ODEBRANIA PRZEZ PSP SYGNAŁU ALARMOWEGO O POŻARZE W OBIEKCIE PRZY ZASTOSOWANIU SYSTEMU TRANSMISJI ALARMÓW POŻAROWYCH**

**i KASETY STRAŻY POŻARNEJ**

1. **Zakres i cel stosowania procedury**

Procedura określa zasady postępowania jednostek KSRG (PSP, OSP) w przypadku otrzymania alarmu pożarowego z obiektu wyposażonego w  Kasetę Straży Pożarnej, po zamknięciu obiektu, w celu uzyskania dostępu do jego wnętrza poprzez pobranie kluczy i przeprowadzenie weryfikacji zgłoszenia.

1. **Procedura obsługi alarmu pożarowego**

W przypadku wystąpienia alarmu pożarowego II stopnia w obiekcie wyposażonym w KSP:

* 1. jest nadawany sygnał o alarmie przez UTA do dyżurnego operacyjnego stanowiska kierowania jednostki PSP,
  2. dyżurny operacyjny PSP drogą radiową przekazuje kod do KSP wygenerowany zgodnie z załącznikiem nr 7 na żądanie przybyłego na miejsce zdarzenia dowódcy zastępu. W tym czasie zwolniony zostaje rygiel drzwiczek zewnętrznych KSP,
  3. dowódca zastępu po poprawnym wprowadzeniu otrzymanego kodu otwiera wewnętrzne drzwiczki KSP i pobiera klucz/kartę do obiektu oraz klucz/kartę dostępu do szafki, w której przechowywane są klucze do pomieszczeń w obiekcie oraz dokumentacja stanowiąca załącznik nr 8 umożliwiająca identyfikację miejsca wywołania alarmu,
  4. równolegle operator COAP o alarmie pożarowym powiadamia użytkowników obiektu, zgodnie z kartą monitoringu pożarowego.
  5. dowódca zastępu, po otwarciu KSP i pobraniu kluczy i/lub karty, otwiera drzwi wejścia głównego i kieruje się do skrzynki na klucze. Pobiera klucze do wskazanego pomieszczenia, w którym zadziałał element SSP wywołujący alarm. Po otwarciu drzwi wskazanego pomieszczenia dowódca zastępu sprawdza je określając stan zagrożenia, a następnie podejmuje działania zależne od sytuacji. Po zakończeniu akcji dowódca przekazuje obiekt, klucze do obiektu oraz dokumentację pobraną osobie upoważnionej na druku potwierdzenia stanowiący załącznik nr 9.