**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Zamawiający**

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie

Al. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin

1. **Tryb udzielenia zamówienia**

Zarządzenie nr 51 Generalnego Dyrektora z dnia 2020-12-23 w sprawie realizacji, przez GDDKiA, zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130.000,00 PLN (netto) oraz wyłączonych spod stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

1. **Przedmiot zamówienia**

**Remont ogrodzenia w ośrodku wypoczynkowym GDDKiA w Międzyzdrojach – etap I**

1. **Lokalizacja obiektu**

ul. M.C. Skłodowskiej 12

72-500 Międzyzdroje

1. **Termin realizacji zamówienia – do 30.11.2022r.**
2. **Opis sposobu przygotowania ofert** 
   1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
   2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
   3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
   4. Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 2 oraz kosztorys ofertowy – załącznik nr 3,

* oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy,
* oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny,
* każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione,
* zaleca się aby wszystkie strony oferty były ponumerowane, ułożone w kolejności przedstawionej w formularzu oferty oraz aby oferta była spięta razem z załącznikami.

1. **Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej** 
   1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o formularz cenowy – zał. nr 3.
   2. Formularz cenowy należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonejściśle według kolejności pozycji. Wykonawca określi ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich jego pozycji następnie zsumuje wartości netto i wyliczy cenę oferty brutto.
   3. Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić wszystkie pozycje w kosztorysach ofertowych*.* Wszystkie błędy ujawnione w załączonych dokumentach postępowania Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu przed terminem składania ofert.
   4. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu. Koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia, których w kosztorysach nie ujęto w odrębnych pozycjach, Wykonawca powinien ująć w cenach jednostkowych opisanych pozycji.
   5. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. **Miejsce oraz termin składania ofert**

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: [gmazurowski@gddkia.gov.pl](mailto:gmazurowski@gddkia.gov.pl) do dnia 19.10.2022r.

1. **Kryteria wyboru i sposób oceny ofert oraz udzielenie zamówienia**
   1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:
2. **Cena – 80 %**

Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”:

cena najniższa

------------------------- x 100 pkt x znaczenie kryterium 80 %

cena oferty ocenianej

Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty.

1. **Okres gwarancji – 20 %**

Kryterium „okres gwarancji” będzie rozpatrywany na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w formularzu oferty.

Wykonawca może zaproponować następujący okres gwarancji:

24 m-cy / 36 m-cy / 48 m-cy

Liczba punktów w ramach kryterium „okres gwarancji” zostanie przyznana w następujący sposób:

- 24 m-cy – 0 pkt - 36 m-cy – 10 pkt - 48 m-cy – 20 pkt

Okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesięcy i dłuższy niż 48 miesięcy. W przypadku błędnego wypełnienia oferty w zakresie „okres gwarancji” tj. braku wskazania, bądź wskazania innego, niż opisanego powyżej, oferta w tym kryterium otrzyma 0 pkt. i zostanie przyjęty **minimalny wymagany okres gwarancji tj. 24 miesięcy.**

* 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Opisie przedmiotu zamówienia warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów.

1. **Opis sposobu porozumiewania się oraz udzielania wyjaśnień treści niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia**

Zaleca się aby Wykonawcy, na własną odpowiedzialność i ryzyko, dokonali oględzin/wizji obiektu i ich bezpośredniego otoczenia oraz uzyskiwania wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Zamawiający przewiduje spotkania wyjaśniające w ramach wizji lokalnej z Wykonawcami po wcześniejszym kontakcie z osobą prowadzącą postępowanie:

- Grzegorz Mazurowski – tel. 91 43 25 306.

Koszty wizytacji terenu remontowanych obiektów stanowić będą własne wydatki Wykonawców.

1. **Przedmiotu zamówienia**

Zakres prac będących przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności:

1. Montaż słupków szt. 3 , bramy ręcznej dwuskrzydłowej i furtki (brama i furtka wyposażona w zamki patentowe zamykane na ten sam klucz - 12 kluczy w komplecie)
2. Montaż do istniejącego podłoża nowych słupków - razem 16 szt. w tym:

odcinek B - 2 szt.

odcinek C1 - 6 szt.

odcinek C2 - 2 szt.

odcinek D - 2 szt.

odcinek E - 4 szt.

* słup ogrodzeniowy przekrój 10x10cm,
* wykonanie: stal ocynkowana, grubość ścianki min. 2mm z zatyczką w górnej części
* kolor: RAL 7016/MAT
* do segmentów ogrodzeniowych o wysokości 120cm

1. Montaż do przygotowanych słupków nowych segmentów ogrodzeniowych (odcinki B, C1, C2, D, E):

* segment ogrodzeniowy posesyjny wysokość 120cm, szerokość dostosowana do zamontowanych słupków:

Poniżej proponowane szerokości poszczególnych segmentów:

odc. B: 1 szt. x 230 cm

1 szt. x 210 cm

Odc. C1: 5 szt. x 240 cm

Odc. C2 : 2 szt. x 210cm

Odc. D: 2 szt. x 262 cm.

Odc. E: 4 szt. x 217cm

* wykonanie: stalowe ocynkowane kształtowniki zamknięte, zakończone zatyczkami w górnej linii wypełnienia,
* kolor: RAL 7016/MAT

1. W formularzu cenowym ująć należy koszt demontażu istniejącego ogrodzenia i słupków – odc. od A do F wraz z kosztem utylizacji.
2. **Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia lub z części zamówienia bez podania przyczyny.**
3. **Warunki płatności**

Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze nastąpi po odbiorze robót, w terminie do 14 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę realizacji płatności uważa się datę, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi dyspozycję polecenia przelewu pieniędzy na konto Wykonawcy.