Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

**Dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby**

**Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrołęce**

Wykonawca:

1. zobowiązany jest do wypełnienia formularza technicznego (przedstawionego
w poniższej tabeli) przez uzupełnienie kolumny **„Parametry oferowane przez Wykonawcę”,**
2. wypełnia kolumnę „Parametry oferowane przez Wykonawcę”:
3. używając sformułowania „zgodnie z opisem”,
4. wpisując słowo „tak”,
5. wpisując oferowane parametry.

Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego:

opis znajdujący się w kolumnie parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego
(szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) zawiera minimalne parametry techniczne
i użytkowe w odniesieniu do samochodu osobowego objętego przedmiotem zamówienia
co oznacza, że Wykonawca może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi i/lub użytkowymi.

|  |
| --- |
| **Parametry wymagane** |
| **Lp.** | **Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez****Wykonawcę** |
| **1.** | **Typ samochodu:**osobowy | **Typ samochodu:** |
| **2.** | **Wymiary samochodu:**1. rozstaw osi min. 2 600 mm do 3000 mmb) długość min. 4 000 mm do 4760 mm

c) szerokość do 2 200 mmPodane wartości maksymalne uwarunkowane są wymiarem garażu | **Wymiary samochodu:** |
| **3.** | **Liczba drzwi:**5-drzwiowy  | **Liczba drzwi:** |
| **4.** | **Liczba miejsc:**5 lub wiecej | **Liczba miejsc:** |
| **5.** | **Silnik:**diesel | **Silnik:** |
| **6.** | **Pojemność skokowa silnika (cm³):**Od 1 200 cm3 do 1999 cm3 | **Pojemność skokowa silnika (cm³):** |
| **7.** | **Moc silnika (KM):**100 KM lub wyższa | **Moc silnika (KM):** |
| **8.** | **Układ kierowniczy ze wspomaganiem:**tak | **Układ kierowniczy ze wspomaganiem:** |
| **9.** | **Skrzynia biegów:**1. manualna (5 biegów) lub wiecej
 | **Skrzynia biegów:** |
| **10.** | **Systemy wspomagania:**1. ABS (system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania)
2. ESP (system stabilizacji toru jazdy)
3. ASR (system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania)

*lub równoważne* | **Systemy wspomagania:** |
| **11.** | **Lusterka zewnętrzne:**1. elektrycznie sterowane
2. podgrzewane
 | **Lusterka zewnętrzne:** |
| **12.** | **Fotel kierowcy:**1. regulowany na wysokość
2. regulowany na odcinku lędźwiowym
 | **Fotel kierowcy:** |
| **13.** | **Poduszki powietrzne:**1. dla kierowcy i pasażera (czołowe i boczne)
2. dla kierowcy (chroniące kolana)
 | **Poduszki powietrzne:** |
| **14.** | **Przednie zagłówki:**dwa zagłówki z regulacją wysokości  | **Przednie zagłówki:** |
| **15.** | **Centralny zamek:**zdalnie sterowany pilotem | **Centralny zamek:** |
| **16.** | **Zabezpieczenia i blokady:**1. auto alarm lub
2. b) immobiliser (blokada przeciwuruchomieniowa)
 | **Zabezpieczenia i blokady:** |
| **17.** | **Klimatyzacja:** automatyczna lub manualna | **Klimatyzacja:**  |
| **18.** | **Komputer pokładowy:**tak | **Komputer pokładowy:** |
| **19.** | **Bagażnik:**1. pojemność bagażnika do siedzeń od 580 dm3 do 1050 dm3
 | **Bagażnik:** |
| **20.** | **Radioodtwarzacz:**fabryczny | **Radioodtwarzacz:** |
| **21.** | **Dywaniki:**gumowe (komplet) lub welurowe | **Dywaniki:** |
| **22.** | **Gniazdo zasilania:**Moc nie mniejsza niż 12 V (wbudowane w tylnej części przestrzeni bagażowej ) | **Gniazdo zasilania:** |
| **23.** | **Obręcze kół ze stopu metali lekkich (komplet):**16 cali lub większe | **Obręcze kół ze stopu metali lekkich (komplet):** |
| **24.** | **Opony letnie (komplet):**1. 16 cali lub większe
2. klasa średnia
 | **Opony letnie (komplet):** |
| **25.** | **Koło zapasowe dojazdowe lub zestaw naprawczy :klucz do kół i podnośnik:**tak | **Koło zapasowe dojazdowe:** |
| **26.** | **Dodatkowe wyposażenie bhp:**1. gaśnica
2. ostrzegawczy trójkąt odblaskowe
3. apteczka
 | **Dodatkowe wyposażenie bhp:** |
| **27.** | **Gwarancja na lakier:**3 lata od dnia odbioru samochodu (bez limitu kilometrów) | **Gwarancja na lakier:** |
| **28.** | **Gwarancja na perforację nadwozia:**12 lat od dnia odbioru samochodu (bez limitu kilometrów) | **Gwarancja na perforację nadwozia:** |
| **29.** | **Gwarancja na naprawy mechaniczne:**3 lata od dnia odbioru samochodu (lub 100 000 kilometrów) | **Gwarancja na naprawy mechaniczne:** |

………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

…………………………………

(miejscowość, data)