Załącznik nr 1 do zaproszenia

……………………………………

 (nazwa lub pieczęć wykonawcy)

**Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
w Szczecinie**

**ul. Wały Chrobrego 4**

**70-502 Szczecin**

**OFERTA CENOWA**

Odpowiadając na zaproszenie z dnia …….. lutego 2024 r. do złożenia oferty cenowej na usługę:

**„Okresowe (raz na 6 miesięcy tj. 2 razy w roku) przeglądy i konserwację instalacji Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożarowego w budynku Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie”,** szczegółowo opisanej w załączniku do oferty cenowej:

1) Wyrażam gotowość wykonania przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości:

**Cena brutto: …………………………..PLN**

**Stawka podatku VAT ………………. %**

**Cena brutto (słownie): ………………………………………………………………………………………………...**

1. Akceptuję wymagany termin realizacji zamówienia: kwiecień 2024 r., październik 2024 r.
2. Akceptuję warunki dotyczące wymagań przedmiotu zamówienia, a także formy i terminu płatności, zaproponowane przez zamawiającego określone w zaproszeniu do złożenia oferty.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany
w zaproszeniu do złożenia oferty, tj. przez okres 30 dni uwzględniając, że termin związania ofertą rozpoczyna bieg od dnia następnego (nie uwzględnia się w nim dnia składania ofert).
4. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*
5. Oświadczam, że w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję/my\* nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania , o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
6. Oświadczam, że w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję/my\* nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania , o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

……………………, dnia ………. ……………………………………

(miejscowość i data złożenia oferty ) (*podpis i pieczątka oferenta*)

 (\*) - niepotrzebne skreślić

**Złącznik do oferty cenowej**

**Opis przedmiotu zamówienia:**

1. **okresowe (raz na 6 miesięcy tj. 2 razy w roku) przeglądy i konserwację instalacji Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożarowego w budynku Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj urządzenia/podzespołu** | **J.m.** | **Ilość urządzeń** |
| 1. | Centralka typu Intregral IP MX | szt. | 1 |
| 2. | Zasilacz sieciowy typu B8-PSU | szt. | 1 |
| 3. | Bateria akumulatorów typu 2V/42Ah produkcji Europower | szt. | 2 |
| 4. | Pętle | obw. | 8 |
| 5. | Linie dozorowe otwarte | obw. | 8 |
| 6. | Sygnalizator akustyczny typu SA-K5 | szt. | 5 |
| 7. | Sygnalizator optyczno-akustyczny typu SA-K5N | szt. | 5 |
| 8. | Sygnalizator optyczno - akustyczny typu S.A.-K7N | szt. | 39 |
| 9. | Optyczna czujka dymu typu OSD 2000 | szt. | 127 |
| 10. | Interaktywna czujka wielokryteryjna dymu i temperatury typu Cubus MTD533X | szt. | 169 |
| 11. | Czujka temperatury typ DMD 2000  | szt. | 2 |
| 12. | Ręczny ostrzegacz pożaru typu ROP30 z modułem adresowym przelotowym typu BSS | szt. | 29 |
| 13. | Ręczny ostrzegacz pożaru typu ROP30 z modułem adresowym końcowym typu TMS | szt. | 8 |
| 14. | Ręczny ostrzegacz pożarowy typu MCP 535X-1 | szt. | 4 |
| 15. | Ręczny ostrzegacz pożarowy typu MCP 545X-1R-PL | szt. | 17 |
| 16. | Moduł sterująco-nadzorujący (1wyj./2wej.) typu BA-OI3 | szt. | 1 |
| 17. | Moduł sterująco-nadzorujący (1wyj./2wej.) typu BX-OI3 | szt. | 10 |
| 18. | Moduł nadzorujący (2 wejścia) typu BX-IM4 | szt. | 1 |
| 19. | Moduł sterujący przekaźnikowy (4 wyjścia) typu BX-REL4 | szt. | 2 |
| 20. | Zasilacz pożarowy typu ZSP135-DR-3A-1 prod. Merawex | szt. | 3 |
| 21. | Akumulator żelowy typu 12V/17Ah prod. Europower | szt. | 6 |
| 22. | System zasysający VESDA | kpl. | 1 |

**b) badanie akumulatorów zasilania awaryjnego:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Typ urządzenia** | **Typ akumulatora** |
| 1. | Centrala pożarowatypu BMZ-Integral  | 12V / 42Ah12V / 42Ah |
| 2. | Zasilacz p.poż. ZAS - 1 | 12V / 17Ah12V / 17Ah |
| 3. | Zasilacz p.poż. ZSP - 1 | 12V / 17Ah12V / 17Ah |
| 4. | Zasilacz p.poż. ZSP - 2 | 12V / 17Ah12V / 17Ah |

**c) Zakres prac dotyczących przeglądów i konserwacji Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożarowego w budynku ZUW-Szczecin w okresach raz na 6 miesięcy tj. 2 razy do roku.**

* konserwacja i przegląd elektroniki centralki pożarowej typu BMZ-Integral oraz pracy jej układów wewnętrznych wraz z przeprowadzeniem testów,
* wykonanie pomiarów wartości napięcia akumulatorów zasilania awaryjnego, regulacja napięcia ładowania,
* sprawdzenie prawidłowości j jakości połączeń linii dozorowych i sygnalizacyjnych,
* sprawdzenie prawidłowości działania modułów sterujących wraz z układami wykonawczymi,
* ROP (ręczne ostrzegacze pożarowe) - przetestowanie pod kątem prawidłowości działania, okresowe czyszczenie, przeprowadzenie testów pożarowych, ewentualne drobne naprawy, wymiany zbitych szybek w ROP-ach,
* czujki pożarowe - przetestowanie pod kątem prawidłowości działania, okresowe czyszczenie, przeprowadzenie testów pożarowych, ewentualne drobne naprawy,
* wymiana drobnych materiałów pomocniczych jak np. bezpieczniki lub szybki do ROP-ów.
* sprawdzenie głównego ręcznego ostrzegacza pożarowego w dyżurce budynku ZUW –Szczecin

**d)** **Sprawdzenie głównego ręcznego ostrzegacza pożarowego w dyżurce budynku ZUW –Szczecin –** 2 razy wg potrzeb**.**

**e) Przeszkolenie osób w zakresie prawidłowej obsługi Centrali Sygnalizacji Alarmu Pożarowego – 2 szkolenia przewidziane w okresie:**

 - kwiecień 2024;

 - październik 2024.