**ISTOTNE WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

**ZAMAWIAJĄCY**

**MINISTERSTWO ZDROWIA**

**Biuro Dyrektora Generalnego.**

**ul. Miodowa 15  
00-952 Warszawa**

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi, która obejmuje: badanie hydrantu – szt. 34, przegląd gaśnic i koca – szt. 81, remont gaśnic GP-6x – szt. 11, remont gaśnic GSE-2x – szt. 2, badanie ciśnieniowe węży - szt.17, przegląd p.poż. wyłącznika prądu – szt. 4, przegląd oświetlenia awaryjnego – szt. 29 w obiektach Ministerstwa Zdrowia przy ul. Miodowej 15, Długiej 38/40, Długiej 5, al. Jerozolimskich 155 i ul. Szczotkarskiej 38a w Warszawie.

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Część ogólna**

Przedmiotem zamówienia kompleksowa usługa obejmująca przeglądy serwisowe urządzeń przeciwpożarowych w obiektach Ministerstwa Zdrowia przy ulicach: Długa 5, Długa 38/40, Al. Jerozolimskie 155 i Szczotkarska 38a w Warszawie.

Wykaz obiektów oraz wykaz czynności usługowych są określone w części II - Zakres zamówienia.

1. Czynności związane z usługą prowadzone na terenie obiektów Ministerstwa Zdrowia należy wykonać w dni wolne od pracy (np. sobota) z wyjątkiem przeglądów gaśnic na ul. Szczotkarskiej 38a i piwnic na ul. Miodowej 15.
2. Wszystkie czynności dotyczące przedmiotu zamówienia będą prowadzone pod nadzorem Głównego Specjalisty ds. Ochrony Przeciwpożarowej reprezentującego Zamawiającego w terminach z nim uzgodnionych.
3. Warunki realizacji i odbioru przedmiotu zamówienia:
4. wszystkie materiały i sprzęt niezbędne do realizacji zamówienia na poszczególnych etapach prac, Wykonawca będzie odbierał i dostarczał na własny koszt.
5. Wykonawca po zakończeniu prac dostarczy Zamawiającemu komplet protokołów dotyczących przeprowadzonych przeglądów, niezależnie od oznakowania przebadanych gaśnic, hydrantów i węży hydrantowych odpowiednimi kontrolkami.

1. **Zakres zamówienia**

Obiekt przy ul. Miodowej 15

Specyfikacja:

* Badanie wydajności hydrantów 25 z wężem płaskoskładanym – 11 szt.
* Badanie wydajności hydrantów 25 z wężem półsztywnym – 6 szt.
* Próba szczelności węża – 17 szt.
* Przegląd gaśnic – 58 szt.
* Remont gaśnic GP-6x ABC – 4 szt.
* Remont gaśnic GSE-2x – 2 szt.
* Przegląd oświetlenia awaryjnego – 29 szt.
* Przegląd p.poż. wyłącznika prądu – 1 szt.

Obiekt przy ul. Długiej 5

Specyfikacja:

* Badanie wydajności hydrantów 25 z wężem płaskoskładanym – 6 szt.
* Przegląd gaśnic – 10 szt.
* Remont gaśnic GP-6x ABC – 2 szt.
* Przegląd p.poż. wyłącznika prądu – 1 szt.

Obiekt przy ul. Długiej 38/40

Specyfikacja:

* Badanie wydajności hydrantów 25 z wężem płaskoskładanym – 6 szt.
* Przegląd gaśnic – 13 szt.
* Remont gaśnic GP-6x ABC – 3 szt.
* Przegląd p.poż. wyłącznika prądu – 1 szt.

Obiekt przy ul. Al. Jerozolimskie 155

Specyfikacja:

* Badanie wydajności hydrantów 25 z wężem płaskoskładanym – 5 szt.
* Przegląd gaśnic – 9 szt.
* Remont gaśnic GP-6x ABC – 2 szt.
* Przegląd p.poż. wyłącznika prądu – 1 szt.

Obiekt przy ul. Szczotkarskiej 38a

Specyfikacja:

* Przegląd gaśnic – 3 szt.

1. **Pozostałe informacje dotyczące współpracy Zamawiającego z Wykonawcą**
2. Wykonawca zapewni osobę do kontaktów roboczych, dyspozycyjną telefonicznie, mailowo oraz do spotkań roboczych w siedzibie Zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu - w dni robocze w godz. 8.15 - 16.15.
3. Wykonawca będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia sprzętem, narzędziami i materiałami niezbędnymi do należytego i terminowego wykonywania zamówienia.

**TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

Kwiecień 2018 r.

**DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY**

Załączniki

**TERMIN SKŁADANIA OFERT**

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [a.zieba@mz.gov.pl](mailto:a.zieba@mz.gov.pl)   
do dnia 15.02.2018 r. do godz. 10.00,

KRYTERIA WYBORU **OFERTY**

cena – 100%.

**INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ**

Telefonicznie lub mailem.

**OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW**

Andrzej Zięba tel. 601 334 706, mail. : [a.zieba@mz.gov.pl](mailto:a.zieba@mz.gov.pl)

Załącznik:

1. Formularz oferty - załącznik nr 1 do IWUZ