*Załącznik nr 1*

*do Zapytania ofertowego*

**Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia**

**I. Przedmiot zamówienia:**

**Przedmiotem zamówienia jest usługa wymiany czytników kart zbliżeniowych w 14 urządzeniach wielofunkcyjnych GDOŚ.**

**Usługa musi być zrealizowana zgodnie z wymaganiami:**

1. ***Czytniki kart zbliżeniowych :***

***a)*** *Czytniki*  muszą być programowalne i przystosowane do pracy z różnymi typami kart, w szczególności z formatami:

-HID,

-ISO14443A CSN,

-ADVANT CSN (Legic),

-MiFare CSN  (Philips/NXP),

-RDR-758x Equivalent (iClass/ISOISO14443A/ISO15693)CSN.

**b)** Czytniki muszą współpracować **z urządzeniami wielofunkcyjnymi Canon** oraz z oprogramowaniem **UniFlow Serwer**;

**c)** Czytniki muszą obsługiwać **jednocześnie dwa rodzaje kart** dla jednego użytkownika;

d) Czytniki muszą być fabrycznie nowe i objęte 36-miesięczną gwarancją sprzedawcy.

e) Wymontowane z urządzeń czytniki kart pozostają u Zamawiającego.

1. ***Wymagania dodatkowe –* Zadania realizowane przez Dostawcę:**
2. Wymontowanie dotychczasowych i zamontowanie nowych czytników kart we wskazanych przez Zamawiającego urządzeniach i miejscu/lokalizacji GDOŚ, tj.:
3. **7sztuk**- Warszawa, Aleje Jerozolimskie 132/136 w Warszawie (budynek „Eurocentrum Alfa”),
4. **3 sztuki** - Warszawa, ul. Chłodna 64,
5. **4 sztuki** -Warszawa, ul. Wawelska 52/54.

Szczegółowe informacje dot. urządzeń poniżej:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **PRODUCENT** | **MODEL** | **LOKALIZACJA** |
| 1 | CANON | IR ADV C250i | Warszawa, Aleje Jerozolimskie 132/136 |
|
| 2 | CANON | IR ADV C250i | Warszawa, Aleje Jerozolimskie 132/136 |
|
| 3 | CANON | IR ADV C250i | Warszawa, Aleje Jerozolimskie 132/136 |
|
| 4 | CANON | IR ADV C250i | Warszawa, Aleje Jerozolimskie 132/136 |
|
| 5 | CANON | iRAC5535i | Warszawa, Aleje Jerozolimskie 132/136 |
|
| 6 | CANON | iRAC5535i | Warszawa, Aleje Jerozolimskie 132/136 |
|
| 7 | CANON | iRAC5535i | Warszawa, Aleje Jerozolimskie 132/136 |
|
| 8 | CANON | IR ADV 4225i | Warszawa, ul. Chłodna 64 |
|
| 9 | CANON | IRA2030C | Warszawa, ul. Chłodna 64 |
|
| 10 | CANON | iRAC5535i | Warszawa, ul. Chłodna 64 |
|
| 11 | CANON | IR ADV C250i | Warszawa, ul. Wawelska 52/54 |
|
| 12 | CANON | IR ADV C250i | Warszawa, ul. Wawelska 52/54 |
|
| 13 | CANON | iRAC5535i | Warszawa, ul. Wawelska 52/54 |
|
| 14 | CANON | ADVC5735i | Warszawa, ul. Wawelska 52/54 |
|

1. Przetestowanie prawidłowego działania nowo zainstalowanych czytników.
2. Przeszkolenie 2 pracowników GDOŚ w zakresie konfiguracji czytników do systemu UniFlow Serwer.

**II. Warunki realizacji zamówienia/dostawy:**

Realizacja Usługi nastąpi w terminie **do 5 dni roboczych od złożenia zamówienia,** na warunkach określonych w punkcie **I.2).**

**III. Warunki płatności:**

Płatność za dostawę nastąpi po dostawie i zamontowaniu urządzenia w terminie 21 dni od dostarczenia faktury VAT wystawionej na podstawie protokołu odbioru.

Dane do faktury VAT:

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, NIP: 7010151052, REGON: 141628410