**(nazwa i adres Wykonawcy)**

**Rozdział 2:** dostawa **homogenizatora laboratoryjnego** (liczba szt.: 1 szt.) do Laboratorium Specjalistycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ul. ul. Zagnańska 91, 25-558 Kielce

Producent (marka)

model

rok produkcji**: nie wcześniej niż 2021 rok**, sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis parametrów** | **Wymagane parametry techniczne** | **Parametry techniczne ofertowe** |
|  | Urządzenie powinno być wyposażone w wymienialne naczynie mielące o pojemności 250ml±50ml z nożem gwiaździstym ze stali nierdzewnej odpowiednim do mielenia mokrych substancji włóknistych np. tkanek zwierzęcych. | wymagane |  |
|  | Możliwość samodzielnego demontażu noża mielącego w celu dokładnego wyczyszczenia | wymagane |  |
|  | Możliwość zastosowania naczyń mielących o pojemności 250ml±50ml z innymi nożami tnącymi w zależności od rodzaju materiału do homogenizacji | wymagane |  |
|  | Urządzenie wyposażone w dwa tryby pracy: ciągłej oraz okresowej | wymagane |  |
|  | Możliwość regulacji prędkości obrotowej | W zakresie od: nie więcej niż 3000 obr/min. do minimum 20000 obr./min. | Należy podać |
|  | Możliwość ustawienia czasu mielenia | wymagane |  |
|  | Urządzenie wyposażone w czytelny wyświetlacz elektroniczny | wymagane |  |
|  | Urządzenie wyposażone w funkcję pomiaru temperatury wewnątrz naczynia mielącego | wymagane |  |
|  | Możliwość ustawienia granicznej wartości temperatury w celu ochrony przed przegrzaniem próbki | wymagane |  |
|  | Urządzenie wyposażone w funkcję ważenia bez konieczności wyciągania próbki z komory mielącej | wymagane |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim, w wersji drukowanej razem z dostawą | wymagane |  |
|  | Instalacja i uruchomienie urządzenia w miejscu użytkowania | wymagane |  |
|  | Szkolenie z zakresu obsługi sprzętu | wymagane |  |
|  | Oznakowanie CE | wymagane |  |
|  | Dostępność części zamiennych | minimum 10 lat | Należy podać |
|  | **Gwarancja** | **co najmniej 24 miesiące** | Należy podać |

**Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 (parametry techniczne oferowane) lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści przedmiotowych środków dowodowych stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowany sprzęt spełnia wymagania określone w ww. tabeli.**

(kwalifikowany podpis elektroniczny/, podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawcy lub osoby/osób upoważnionej /ych do reprezentowania Wykonawcy)