Załącznik nr 2

……………………………………………

(OZNACZENIE WYKONAWCY)

Formularz ofertowy

Zielonogórski Rynek

Rolno Towarowy S.A.

ul. Zjednoczenia 102

65-120 Zielona Góra

**Składając ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia pn:**

„Wykonanie oznaczenia poziomego i pionowego, docelowej organizacji ruchu na terenie Zielonogórskiego Rynku Rolno- Towarowego S.A. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Zjednoczenia 102, 65-120 Zielona Góra”

Ja/My, niżej podpisany/podpisani:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….działając w imieniu i na rzecz:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

( Nazwa (Firma), dokładny adres Wykonawcy )

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa za całkowitą cenę:

brutto………………………………….PLN, słownie:…………………………………………………………………………………………………………………PLN

w tym podatek VAT…………………….. %,

1. Oferowana cena brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia, określona w pkt. 1, uwzględnia wszystkie koszty wynikające z wykonania zakresu rzeczonego przedmiotu zamówienia oraz obowiązków wykonawcy określonych w umowie, jak również należny podatek VAT.
2. Oświadczamy, że udzielamy gwarancji jakościowej na wykonany przedmiot umowy na następujący okres, ……………... miesięcy od daty odbiory przedmiotu umowy.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Instrukcją dla Wykonawców i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania, nie wnosimy do niej zastrzeżeń, posiadamy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Instrukcji dla Wykonawców.
5. Zamówienie zamierzamy zrealizować do dnia ………………………………
6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO\* wobec osób fizycznych, do których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.

\* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119z o4.05.2016, str. 1).

1. Załącznikami do niniejszej oferty są:
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(…)
3. Wszelką korespondencję w sprawie postępowania należy kierować na poniższy adres:
4. Nazwa Wykonawcy/ Imię i nazwisko

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1. Adres:………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Tel……………………………………….fax………………………………..
3. Adres e-mail…………………………………………..
4. Dopuszcza się możliwość, rezygnacji przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy z elementów zakresu robót wymienionych w załączniku (pkt. 1.15 i pkt. 1.16).

**Załącznik nr 4 z zakresem robót:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZAKRES ROBÓT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU NA TERENIE ZIELONOGÓRSKIEGO RYNKU ROLNO - TOWAROWEGO** | | | | | |
| **Lp.** | Opis | J.m. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość |
| **ORGANIZACJA RUCHU KOD CPV 45233280-5** | | | | | |
| 1,1 | Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi. | m2 | 766,00 |  |  |
| 1,2 | Montaż tablic znaków drogowych wykonanych z blachy ocynkowanej, krawędzie podwójnie gięte, folia odblaskowa II generacji - znak D40 o wymiarach 600x900mm wraz z ustawieniem słupka. | szt. | 6,00 |  |  |
| 1,3 | Montaż tablic znaków drogowych wykonanych z blachy ocynkowanej, krawędzie podwójnie gięte, folia odblaskowa II generacji - znak D41 o wymiarach 600x900mm wraz z ustawieniem słupka. | szt. | 6,00 |  |  |
| 1,4 | Montaż tablic znaków drogowych wykonanych z blachy ocynkowanej, krawędzie podwójnie gięte, folia odblaskowa II generacji - znak D18 o wymiarach 600x600mm wraz z ustawieniem słupka. Słupek montowany w przygotowanej stopie, zapewniającej możliwość demontażu. | szt. | 26,00 |  |  |
| 1,5 | Montaż tablic znaków drogowych wykonanych z blachy ocynkowanej, krawędzie podwójnie gięte, folia odblaskowa II generacji - znak D18 o wymiarach 600x600mm + T-23b wraz z ustawieniem słupka. Słupek montowany w przygotowanej stopie, zapewniającej możliwość demontażu. | szt. | 2,00 |  |  |
| 1,6 | Montaż tablic znaków drogowych wykonanych z blachy ocynkowanej, krawędzie podwójnie gięte, folia odblaskowa II generacji - znak D18 o wymiarach 600x900mm + T-29 wraz z ustawieniem słupka. Słupek montowany w przygotowanej stopie, zapewniającej możliwość demontażu. | szt. | 2,00 |  |  |
| 1,7 | Montaż tablic znaków drogowych wykonanych z blachy ocynkowanej, krawędzie podwójnie gięte, folia odblaskowa II generacji - znak A-7 o wymiarach 900mm wraz z ustawieniem słupka. Słupek montowany w przygotowanej stopie, zapewniającej możliwość demontażu. | kpl. | 1,00 |  |  |
| 1,8 | Montaż tablic znaków drogowych wykonanych z blachy ocynkowanej, krawędzie podwójnie gięte, folia odblaskowa II generacji - znak D18 o wymiarach 600x600mm + T-30 wraz z ustawieniem słupka. | szt. | 4,00 |  |  |
| 1,9 | Montaż tablic znaków drogowych wykonanych z blachy ocynkowanej, krawędzie podwójnie gięte, folia odblaskowa II generacji - znak A-7 o wymiarach 900mm wraz z ustawieniem słupka. | szt. | 1,00 |  |  |
| 1,11 | Montaż tablic znaków drogowych wykonanych z blachy ocynkowanej, krawędzie podwójnie gięte, folia odblaskowa II generacji - znak D18 o wymiarach 600x600mm wraz z ustawieniem słupka. | szt. | 4,00 |  |  |
| 1,12 | Montaż tablic znaków drogowych wykonanych z blachy ocynkowanej, krawędzie podwójnie gięte, folia odblaskowa II generacji - znak B-2 [wym. 600mm] +A-20 wraz z ustawieniem słupka. | szt. | 1,00 |  |  |
| 1,13 | Montaż tablic znaków drogowych wykonanych z blachy ocynkowanej, krawędzie podwójnie gięte, folia odblaskowa II generacji - znak D-3 + D-40 o wymiarach 600x600mm wraz z ustawieniem słupka. | szt. | 1,00 |  |  |
| 1,14 | Montaż tablic znaków drogowych wykonanych z blachy ocynkowanej, krawędzie podwójnie gięte, folia odblaskowa II generacji - znak D18 o wymiarach 600x600mm + T-29 wraz z ustawieniem słupka. | szt. | 2,00 |  |  |
| 1,15 | Montaż progu punktowego koloru żółtego | szt. | 117,00 |  |  |
| 1,16 | Montaż progu punktowego koloru czarnego | szt. | 106,00 |  |  |
| **RAZEM:** | | | | |  |
| **VAT 23 %:** | | | | |  |
| **OGÓŁEM:** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

……………………………………………………….

(miejscowość i data)

…………………………………………………………………………………………………

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy)