Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Opis Przedmiotu Zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup jednego fabrycznie nowego, nieużywanego, wyprodukowanego nie wcześniej niż 2023 roku samochodu osobowego dla Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach.
2. Samochód osobowy stanowiący przedmiot zamówienia musi spełniać warunki techniczne przewidziane przez obowiązujące w Polsce przepisy prawne dla samochodów osobowych poruszających się po drogach publicznych oraz warunki przewidziane przez przepisy prawa wspólnotowego w Unii Europejskiej dla tego typu samochodów.
3. Minimalne wymagania Zamawiającego dotyczące samochodu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Warunki techniczne, parametry lub wyposażenie | Wymagania |
| 1. | Rok produkcji | Fabrycznie nowy 2023 roku |
| 2. | Typ nadwozia | Kombi lub Sedan |
| 3. | Liczba miejsc siedzących | Min. 5 |
| 4. | Kolor | Preferowany lakier perłowy lub metalik |
| 5. | Tapicerka | Materiałowa w ciemnym odcieniu |
| 6. | Długość | Min. 4500 mm |
| 7. | Szerokość ze złożonymi lusterkami | Min. 1790 mm |
| 8. | Rozstaw osi | Min. 2700 mm |
| 9. | Rozstaw kół przód | Min. 1500 mm |
| 10. | Pojemność bagażnika | Min. 450 dm³ |
|  |  |  |
| 11. | Rodzaj paliwa | Benzyna lub Diesel |
| 12. | Pojemność silnika | Min. 1100 cm³ |
| 13. | Moc silnika | Min.80 KW |
| 14. | Skrzynia biegów | Manulana lub automatyczna |
| 15. | Napęd | Na przednią oś |
| 16. | Pojemność zbiornika paliwa | Min. 45 l |
| 17. | Norma emisji spalin | Euro 6 |
| 18. | Emisja CO² | Max. 165 g/km |
| 19. | Maks. moment obrotowy | Min. 150 Nm |
|  |  |  |
| 20. | System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania | Wymagany |
| 21. | Poduszki powietrzne przednie | Kierowcy i pasażera |
| 22. | Poduszki powietrzne boczne | Kierowcy i pasażera |
| 23. | Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa | Z przodu i z tyłu |
| 24. | Kamera cofania | Wymagana |
| 25. | System multimedialny | Wymagana |
| 26. | Światła do jazdy dziennej | Wymagane |
| 27. | System kontroli ciśnienia w oponach | Opcjonalnie |
| 28. | Zagłówki | Wymagane |
|  |  |  |
| 29. | Centralny zamek | Sterowany pilotem |
| 30. | Lusterka boczne | Podgrzewane |
| 31. | Szyby boczne przednie | Elektrycznie sterowane |
| 32. | Klimatyzacja | Manualna lub automatyczna |
| 33. | Immobilizer | Wymagany |
| 34. | Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach | Wymagana |
| 35. | Komputer | Menu w języku polskim |
| 36. | Oparcie tylnej kanapy | Składane, dzielone co najmniej na dwie części |
| 37. | Oświetlenie wewnętrzne | Min. 2 lampki |
| 38. | Oświetlenie bagażnika | Wymagane |
| 39. | Mata ochronna bagażnika | Wymagana |
| 40. | Układ kierowniczy ze wspomaganiem | Wymagany |
| 41. | Radio | Fabryczne z głośnikami min. z przodu |
| 42. | Ogrzewanie tylnej szyby | Wymagane |
| 43. | Fotel kierowcy | Z regulacją wysokości |
| 44. | Opony | Samochód dostarczony na oponach letnich (komplet), min. 15 cali na felgach aluminiowych lub stalowych, koła zimowe (komplet) min 15 cali na felgach stalowych lub aluminiowych |
| 45. | Atestowana gaśnica | Wymagana |
| 46. | Trójkąt ostrzegawczy | Wymagany |
| 47. | Dywaniki gumowe | Min. przód |
| 48. | Apteczka pierwszej pomocy z wyposażeniem | Wymagana |
| 49. | Dwa komplety kluczyków | Wymagane (Zamawiający dopuszcza jeden kluczyk  z centralnym zamkiem, a drugi bez pilota) |

1. Szacowany, roczny przebieg pojazdu wynosi do 35 000 km.
2. Wymagania dotyczące gwarancji:
3. Wymagany minimalny okres gwarancji producenta wynosi 36 miesięcy lub co najmniej 100 000,00 km przebiegu w zależności od tego, która okoliczność nastąpi szybciej.
4. Wymagany okres gwarancji na powłokę lakierniczą i korozję powierzchniową wynosi 36 miesiące.
5. Wymagany okres gwarancji na perforację blach wynosi 120 miesięcy.
6. Terminy gwarancji liczone będą od daty odbioru pojazdu.
7. Przeglądy okresowe do określonego przebiegu.
8. W przypadku, gdy u danego Wykonawcy gwarancyjna obsługa serwisowa jest świadczona jest domyślnie do wyższego pułapu przebiegu – Wykonawca jest uprawniony   
   do zaoferowania wyższego wymiaru przebiegu z zachowaniem wszystkich pozostałych wymagań.
9. Wykonawca zapewni Zamawiającemu serwis pogwarancyjny w autoryzowanym przez producenta punkcie serwisowym w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego.
10. Wykonawca zobowiązany jest podać przebieg kilometrów, po przejechaniu, których pojazd podlega przeglądowi.
11. Wraz z wydaniem samochodu Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie rzeczy służące do korzystania z samochodu oraz dokumenty związane z samochodem wymagane   
    do rejestracji i wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:
12. świadectwo homologacji;
13. instrukcję obsługi i konserwacji w języku polskim;
14. książkę gwarancyjną w języku polskim wraz z listą punktów serwisowych na terenie całego kraju;
15. apteczkę pierwszej pomocy z wyposażeniem;
16. dwa komplety kluczyków;
17. atestowaną gaśnicę;
18. trójkąt ostrzegawczy;
19. pozostałe dokumenty, tj. wymagane atesty, świadectwo zgodności WE albo świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem o danych i informacjach niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdu, oryginał faktury zakupu pojazdu.