**Rękawice ochronne**

Wyrób o cechach ochronnych, chroniący przed przenikaniem mikroorganizmów:

* powinien spełniać wymagania normy EN ISO 374-5:2017-02 w zakresie:
1. odporności na przesiąkanie przy zastosowaniu metody badania nieszczelności z zastosowaniem powietrza i wody,
2. ochrony przed wirusami z zastosowaniem bakteriofaga Phi-X174,
3. wymiarów i zręczności palców ręki,
* powinien być wyrobem całogumowym pięciopalcowym stanowiącym barierę ochronną przed czynnikami mikrobiologicznymi,
* rozmiar 6 – 11,
* pakowany jednostkowo lub zbiorczo.

Opracowanie:

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Ochron Osobistych