**Jednostka organizacyjna: Nadleśnictwo Karnieszewice**

Karta informacyjna dokumentu zawierającego informacje o środowisku i jego ochronie

**Nr: 4.2017**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LP | Karta informacyjna | |
| 1 | Numer Karty/rok | 4.2017 |
| 2 | Rodzaj dokumentu | Decyzja |
| 3 | Temat dokumentu | Ochrona przeciwpożarowa lasu |
| 4 | Nazwa dokumentu | Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia do ujmowania wód na cele przeciwpożarowej ochrony lasu. |
| 5 | Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu | Wykonanie urządzenia do ujmowania wód na cele ochrony przeciwpożarowej lasu w postaci studni ssawnej z kręgów betonowych Dz1500mm (N:54°13’5.68’’, E:16°32’5.68’’), z rurą dopływową PE DN250 i stałym przewodem ssawnym pod lustrem wody istniejącego zbiornika retencyjnego, po powierzchni 3,417ha i głębokości 1,0m (rzędna lustra 52,25m npm) na działce nr 148, 149 obręb Sierakowo (Leśnictwo Lejkowo) |
| 6 | Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju | Sierakowo |
| 7 | Znak sprawy | BOS.6341.23.2017.DT |
| 8 | Dokument wytworzył | Starosta Koszaliński, ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin |
| 9 | Data dokumentu | 2017 |
| 10 | Dokument zatwierdził | Główny specjalista – Dariusz Tkacz |
| 11 | Data zatwierdzenia dokumentu | 16.05.2017r. |
| 12 | Miejsce przechowywania dokumentu | 1) Nadleśnictwo Karnieszewice, Trawica 8a, 76-004 Sianów, (94) 3 185 227, (94) 3 185 228, [karnieszewice@szczecinek.lasy.gov.pl](mailto:karnieszewice@szczecinek.lasy.gov.pl) 2) Starostwo Powiatowe w Koszalinie, ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin; Tel. (94) 714 01 89; adres e-mail: [poczta@powiat.koszalin.pl](mailto:poczta@powiat.koszalin.pl) |
| 13 | Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu | Brak |
| 14 | Czy dokument jest ostateczny tak/nie | Tak |
| 15 | Numery kart innych dokumentów w sprawie | Nie dotyczy |
| 16 | Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie | 30.06.2017r. |
| 17 | Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji | brak |
| 18 | Uwagi | brak |