**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 6/2023 z dnia 02.08.2023r.**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Przedmiot zamówienia: dostawa 1 sztuki autoklawu**

dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Inowrocławiu.

1. **Zamawiający**

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

ul. Plac Klasztorny 1b

88-100 Inowrocław

1. **Przedmiot zamówienia oraz termin realizacji zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest **dostawa 1 sztuki autoklawu** dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Inowrocławiu. Wykonawca w terminie maksymalnie 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy dostarczy do siedziby Zamawiającego w terminie wcześniej z nim uzgodnionym następujący sprzęt: **1 sztuka autoklawu.**

1. **Specyfikacja techniczna:**

Zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt spełniać musi minimalne wymagania techniczne określone dla poszczególnego sprzętu.

|  |  |
| --- | --- |
| **1 SZTUKA AUTOKLAWU** | |
| Wymagane minimalne parametry techniczne | - autoklaw pionowy,  - pojemność do 20 litrów,  - zakres temperatury 100 -134°C,  - ciśnienie 2,1bar,  - ekran LCD pokazujący parametry sterylizacji,  alerty i błędy,  - siatka ochronna na element grzejny,  - moc 1000W,  - odpowiedni do sterylizacji naczyń szklanych, płynów,  plastiku, narzędzi metalowych,  - komora autoklawu wyposażona w zawór bezpieczeństwa,  - komora sterylizacyjna oraz obudowa zewnętrzna wykonana  ze stali nierdzewnej,  - wymagane deklaracje CE lub równoważne, w tym odrębne  CE na zawór bezpieczeństwa. |
| Warunki gwarancji | min. 24 miesiące |

1. **Reakcja serwisowa**

Dostawca zobowiązuje się do zapewnienia dostępności autoryzowanego serwisu

gwarancyjnego.

Reakcja serwisu (przyjazd serwisanta i rozpoczęcie diagnozy) nie później niż w ciągu 72 godzin od zgłoszenia drogą elektroniczną przez Zamawiającego, podjęcie działań w celu

usunięcia usterki lub awarii bez zbędnej zwłoki.

1. **Dodatkowe informacje:**
2. Wymagania ogólne potwierdzające, że oferowany Sprzęt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego:
3. oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych oraz prawnych i ograniczających możliwość ich prawidłowego użytkowania oraz roszczeń osób trzecich,
4. oferowany Sprzęt musi posiadać deklarację CE lub dokument równoważny, zgodnie z wymaganiami Specyfikacji technicznej, w tym odrębne CE na zawór bezpieczeństwa,
5. autoklaw musi posiadać instrukcję obsługi w języku polskim.
6. Ilekroć w treści Zapytania, w tym w Specyfikacji technicznej przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie nazw, patentów, norm, znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego.
7. Termin dostawy zamówienia wynosi maksymalnie do 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy.
8. Termin dostawy zamówienia będzie wiążący dla Wykonawcy na etapie realizacji Umowy.
9. Wszelkie koszty związane z dostawą leżą po stronie Wykonawcy. Dostawa zamówionego sprzętu odbędzie się transportem Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko. Powyższe obejmuje w szczególności koszty opakowania, ubezpieczenia na czas transportu oraz koszty wydania towaru Zamawiającemu. Odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w trakcie dostawy ponosi Wykonawca.
10. Wymagany jest minimalny 24 miesięczny okres gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia.
11. Bieg terminu obowiązywania gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń, przez obie strony umowy.
12. **Kryterium wyboru oferty:**
13. Zamawiający ustanowił następujące kryteria oceny oferty w poszczególnych częściach:

|  |  |
| --- | --- |
| **Kryterium wyboru** | **Waga kryterium** |
| Cena (C) | 60% |
| Okres gwarancji (O) | 30% |
| Termin dostawy (T) | 10% |

Ocena punktowa oferty będzie dokonana według następującego wzoru:

**Ocena oferty = C+O+T**

Łącznie badana oferta może otrzymać 100 punktów.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, której przyznano najwięcej punktów w ww. kryteriach.

Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans przyjętych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

Ad. 1) Ocena oferty w kryterium cena oferty zostanie wyliczona za pomocą następującego wzoru:

**najniższa oferowana cena**

**C = ------------------------------------ x 60 % x 100**

**cena badanej oferty**

Ad. 2) Ocena oferty w kryterium okres gwarancji zostanie wyliczona za pomocą następującego wzoru:

**okres gwarancji badanej oferty**

**O = ---------------------------------------------------------------- x 30% x 100**

**okres najwyższej zaoferowanej gwarancji**

Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach.

Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesięcy.

Zaproponowanie krótszego niż wymagany okres gwarancji dla urządzenia lub brak gwarancji stanowić będzie podstawę do odrzucenia oferty w całości.

Ad. 3) Ocena oferty w kryterium termin dostawy produktu zostanie wyliczona za pomocą

następującego wzoru:

**termin najkrótszego terminu dostawy**

**T = ---------------------------------------------------------------- x 10% x 100**

**termin dostawy badanej oferty**

Termin dostawy należy podać w dniach.

1. **Warunki udziału w postępowaniu:**

Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu.

1. **Warunki gwarancji i rękojmi:**
2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony Sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, wysokiej jakości i funkcjonalności, wprowadzony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sprawny technicznie - w oryginalnych nienaruszonych opakowaniach. Dostarczany Sprzęt posiada wymagane deklaracje CE lub równoważne, w tym odrębne CE na zawór bezpieczeństwa.
3. Oferowany autoklaw będzie posiadał instrukcje obsługi w języku polskim.
4. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji na warunkach określonych w Kodeksie Cywilnym.
5. Dostarczony w ramach umowy Sprzęt objęty będzie gwarancją jakości przez okres wskazany w złożonej ofercie.
6. Wykonawca zobowiązuje się usuwać wszelkie usterki i wady, które zostaną zidentyfikowane w trakcie eksploatacji danego Sprzętu zgodnie z instrukcją użytkowania, w okresie objętym gwarancją lub do dostarczenia Sprzętu wolnego od wad na zasadach określonych w umowie, w taki sposób, że przywróci mu pełną funkcjonalność. Gwarancji podlegają usterki, wady materiałowe i konstrukcyjne, a także niespełnianie funkcji użytkowych Sprzętu, deklarowanych przez Wykonawcę.
7. Naprawy Sprzętu będą realizowane przy wykorzystaniu nowych, dedykowanych, oryginalnych nieregenerowanych, nieużywanych części podzespołów.
8. **Miejsce i termin składania ofert:**
9. **Ofertę należy przesłać do dnia 14.08.2023 r. do godz. 24.00 okres ważności oferty min. 30 dni.**
10. Oferta może zostać przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [sekretariat.psse.inowroclaw@sanepid.gov.pl](mailto:sekretariat.psse.inowroclaw@sanepid.gov.pl)
11. Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
12. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści zgłoszonych ofert.
13. Oferta powinna zostać podpisaną przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy.
14. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest do złożenia oświadczenia składanego z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Oświadczenie musi być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy (w przypadku reprezentacji na podstawie pełnomocnictwa należy załączyć odpowiednie dokumenty umożliwiające weryfikację upoważnienia) – załącznik nr 3.