Załącznik nr 1 do Zaproszenia do badania rynku

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

**1.Dane ogólne**

Samochód nowy, sprawny technicznie, nieużywany typu Kombi Van minimum 5 osobowy, przeznaczony do ruchu prawostronnego, rok produkcji 2024 r.

Gwarancja – minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów

**2. Wymiary zewnętrzne**

Długość całkowita – minimum 4800mm

Wysokość całkowita – maksimum 1900mm

Rozstaw osi – minimum 2900mm

**3. Silnik, skrzynia biegów**

Silnik – z turbodoładowaniem, 4 cylindrowy o pojemności minimum 1300cm3

Moc – minimum 110KM

Przekładnia – automatyczna, minimum 7 stopniowa

Norma emisji spalin – minimum Euro 6

Emisja CO2 według WLTP (g/km) – maksimum 170 g/km

Zużycie średnie paliwa według WLTP (l/100km) – maksimum 7,5 l/100km

**4. Nadwozie**

Typ – Kombi Van, osobowy

Ilość miejsc – minimum 5 osób

Kolor – preferowany czarny metalik

inne: grafitowy/ciemnoszary/granatowy/srebrny metalik, szary/czarny niemetaliczny

Koła/Opony – felgi aluminiowe minimum 17 cali w komplecie z ogumieniem letnim, koło zapasowe, podnośnik z kluczem do zmiany kół, dodatkowym atutem będzie drugi komplet kół z oponami zimowymi o minimalnych parametrach: Efektywność Paliwowa - klasa C, Droga Hamowania – klasa B, Hałas Zewnętrzny – maksimum 70dB.

Drzwi – dla drugiego rzędu siedzeń przesuwne.

Światła – reflektory przednie w pełni ledowe, światła do jazdy dziennej, automatyczne światła drogowe/mijania, dodatkowym atutem będą reflektory przeciwmgielne przód.

Okna – szyby elektryczne dla pierwszego rzędu siedzeń, dodatkowym atutem będą szyby przyciemnione w minimum 70% dla drugiego rzędu siedzeń i przestrzeni ładunkowej

Lusterka zewnętrzne – podgrzewane, elektrycznie regulowane i składane, lakierowane.

Klamki i zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia

Zabezpieczenia – dodatkowym atutem będzie listwa lub folia ochronna PPF progu załadunku

Czujniki parkowania z przodu i z tyłu

Kamera cofania – automatycznie uruchamiana po wybraniu biegu wstecznego

**5. Podwozie**

Osłona silnika – będzie dodatkowym atutem

**6. Wnętrze**

Tapicerka – ciemna

Klimatyzacja – automatyczna, nawiewy dla drugiego rzędu siedzeń

System informacyjno-rozrywkowy – w języku polskim, wyposażony w Bluetooth

Radio – z DAB

Bezkluczykowe uruchamianie pojazdu, dwa komplety kluczyków, centralny zamek.

Dywaniki gumowe dla pierwszego i drugiego rzędu siedzeń

Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową, mile widziana możliwość dodatkowego montażu za pierwszym rzędem siedzeń

Fotele w pierwszym rzędzie siedzeń regulowane i podgrzewane, fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego.

Fotele w drugim rzędzie siedzeń dzielone, składane

Gniazda USB typ C - minimum 2 szt.

Oświetlenie dla drugiego rzędu siedzeń

Ładowarka indukcyjna – będzie dodatkowym atutem

Tempomat

Kierownica wielofunkcyjna

**7. Bezpieczeństwo**

Alarm

Immobilizer

Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera dla pierwszego rzędu siedzeń, kurtyny powietrzne dla pierwszego i drugiego rzędu siedzeń

Systemy bezpieczeństwa m.in: ABS, ESP, BAS, BLIS, HSA, TPMS,

Automatyczne wycieraczki szyby czołowej