**OCENA STANU TECHNICZNEGO**

**CITROEN BERLINGO 1.6 HDI 90**

1. **Dane techniczne pojazdu**:
2. Marka: CITROEN
3. Model: BERLINGO 1.6 HDI 90
4. Wersja – 7J9HXC
5. Nr rejestracyjny – EWI 79UP
6. Numer VIN: VF77J9HXC67631409
7. Rok produkcji – 2008
8. Ważność badań technicznych – 09.11.2024r
9. Wskazanie drogomierza na dzień 27.02.2024r – 491 702
10. Dopuszczalna masa całkowita – 2040 kg
11. Masa własna pojazdu – 1407 kg
12. Dopuszczalna ładowność – 633 kg
13. Kolor powłoki lakierowanej: pomarańczowy
14. Liczba miejsc – 5
15. Liczba osi/ rodzaj napędu/ skrzynia biegów: 2/ przedni (4\*2)/manualna
16. Pojemność /moc silnika – 1560 cm3
17. Rodzaj paliwa – ON
18. **Wyposażenie**

Nazwa elementu wyposażenia:

1. Fotel pasażera pojedynczy
2. Koło zapasowe pełnowymiarowe
3. Dodatkowy komplet kół letnich na felgach stalowych
4. Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania
5. Poduszka powietrzna kierowcy
6. Poduszka powietrzna pasażera
7. Światła z regulacją kata pochylenia
8. Tapicerka drzwi z tworzywa sztucznego
9. Uchwyty do mocowania ładunków
10. Wspomaganie układu kierowniczego
11. Wykładzina podłogowa welurowa / wycieraczki gumowe szt. 4
12. Dodatkowe ogrzewanie w tylnej części pojazdu
13. Zagłówki foteli regulowanych szt.5

Wyposażenie dodatkowe:

1. Radioodtwarzacz na płyty CD
2. Hak – brak
3. Klimatyzacja – nie działa
4. **Stan techniczny pojazdu**

Nadwozie – szkielet i poszycia zewnętrzne

1. Błotnik przedni lewy - stan dobry
2. Błotnik przedni prawy - odkształcony
3. Drzwi przednie lewe - stan dobry
4. Drzwi przednie prawe – ogniska korozji, próg drzwi ogniska korozji
5. Drzwi tylne lewe rozsuwane - zarysowania, odpryski, ogniska korozji w okolicach prowadnic
6. Drzwi tylne prawe rozsuwane - zarysowania, odpryski, ogniska korozji w okolicach prowadnic
7. Pokrywa bagażnika – odkształcona, ogniska korozji, porysowane plastiki w środku bagażnika, w klapie bagażnika brak zaślepki
8. Bok prawy i lewy – odkształcone, ogniska korozji w dolnej części
9. Maska przednia – wypłowiały lakieru
10. Zderzak przedni - pęknięcie plastiku
11. Szyby boczne - nieprzyciemniane

Nadwozie – wyposażenie wewnętrzne

1. Koło kierowcy wytarte, widoczne ślady zużycia
2. Tapicerka drzwi przednich – ślady długoletniego użytkowania
3. Wnętrze przestrzeni ładunkowej- ślady długoletniego użytkowania
4. Tapicerka foteli – do odświeżenia
5. Tapicerka fotela kierowcy- rozdarta
6. Odspojenie plastiku na tylnej klapie bagażnika

Zawieszenie i koła

1. Obręcze wszystkich kół – widoczne ubytki powłoki lakierniczej

Uwagi:

1. Silnik – pracuje prawidłowo, występują wycieki oleju
2. Wyrzucanie oleju tłumikiem
3. Układ kierowniczy – pracuje prawidłowo
4. Blacharka – liczne ogniska korozji

Dodatkowe informacje:

1. Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym

1. Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Przebieg odczytano z drogomierza 491 702 stan na dzień 27.02.2024