Załącznik nr 1 do ogłoszenia

z dnia 04.11.2024 r

znak spr. SA.804.1.2024

**Wykaz oferowanych środków trwałych**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **Nazwa środka trwałego** | **Nr. inwentarza** | **Rok produkcji / zakupu** | **Opis i stan techniczny** | **Cena wywoławcza (zł brutto)** |
| 1 | Ciągnik rolniczy SAME Dorado | 746/1476 | 2010 | 1. Marka, model: Same, Dorado 10S/60T1SW.  2. Waga: 3285 kg.  3. Moc: 46kW.  4. Rodzaj paliwa: olej napędowy.  5. Pojemność skokowa: 3000 cm3.  6. Klasa ciągnika: 6.  7. Dopuszczalna masa całkowita: 5200 kg.  8. Rok produkcji: 2010.  9. Przebieg: 5097,3 mth  10.Identyfikator: ZK0R2602WOTS05072  11. Numer tablicy rejestracyjnej: KWI 5C48  12. Kraj pochodzenia: Włochy.  13.Stan: ciągnik jest uszkodzony – wymaga naprawy - wyciek oleju z silnika, brak możliwości uruchomienia silnika. | 75 000,00 |
| 2 | Ładowacz czołowy TUR-12 | 599/1477 | 2010 | 1. Producent: Hydramet Giżycko.  2. Udźwig nominalny: 1200 kg.  3. Wysokość podkoszenia: 3,6 m.  4. Hydraulika 3-funkcyjna.  5. Łopata 1,6 m.  6. Widły typu krokodyl 1,4 m.  7. Tarcza spychająca 2 m.  8. Mocowanie wysięgnika najazdowe.  9. Mocowanie narzędzi EURO.  10.Sterowanie joystickiem.  11.Rok produkcji: 2010.  12.Kolor: czarny.  13. Stan: dobry.  14. Kompatybilny z Ciągnikiem rolniczym SAME Dorado 10S/60T1SW  Przeznaczony do załadunku i rozładunku płodów rolnych, obornika, kiszonki materiałów sypkich, palet oraz prac transportowych w gospodarstwie rolnym. Może być zamontowany na ciągnik rolniczy o mocy 60-80 KM. | 13 000,00 |