Załącznik nr 1 do ogłoszenia

z dnia 04.11.2024 r

znak spr. SA.804.1.2024

**Wykaz oferowanych środków trwałych**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **Nazwa środka trwałego** | **Nr. inwentarza**  | **Rok produkcji / zakupu** | **Opis i stan techniczny** | **Cena wywoławcza (zł brutto)** |
| 1 | Ciągnik rolniczy SAME Dorado | 746/1476 | 2010 | 1. Marka, model: Same, Dorado 10S/60T1SW.2. Waga: 3285 kg.3. Moc: 46kW.4. Rodzaj paliwa: olej napędowy.5. Pojemność skokowa: 3000 cm3.6. Klasa ciągnika: 6.7. Dopuszczalna masa całkowita: 5200 kg.8. Rok produkcji: 2010.9. Przebieg: 5097,3 mth10.Identyfikator: ZK0R2602WOTS0507211. Numer tablicy rejestracyjnej: KWI 5C4812. Kraj pochodzenia: Włochy.13.Stan: ciągnik jest uszkodzony – wymaga naprawy - wyciek oleju z silnika, brak możliwości uruchomienia silnika. | 75 000,00  |
| 2 | Ładowacz czołowy TUR-12 | 599/1477 | 2010 | 1. Producent: Hydramet Giżycko.2. Udźwig nominalny: 1200 kg.3. Wysokość podkoszenia: 3,6 m.4. Hydraulika 3-funkcyjna.5. Łopata 1,6 m.6. Widły typu krokodyl 1,4 m.7. Tarcza spychająca 2 m.8. Mocowanie wysięgnika najazdowe.9. Mocowanie narzędzi EURO.10.Sterowanie joystickiem.11.Rok produkcji: 2010.12.Kolor: czarny.13. Stan: dobry.14. Kompatybilny z Ciągnikiem rolniczym SAME Dorado 10S/60T1SWPrzeznaczony do załadunku i rozładunku płodów rolnych, obornika, kiszonki materiałów sypkich, palet oraz prac transportowych w gospodarstwie rolnym. Może być zamontowany na ciągnik rolniczy o mocy 60-80 KM. | 13 000,00 |