**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego**

**Nr rej.: SZ-PORA-A.213.134.2024.2**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

„Dostawa i montaż mebli biurowych dla Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie”

1. **Przedmiot zamówienia**
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych wraz z transportem do siedziby Zamawiającego, rozładunkiem i ich wniesieniem oraz montażem w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.
3. Przez montaż należy rozumieć nie tylko fizyczne połączenie elementów mebli biurowych, ale również ich odpowiednie rozmieszczenie w przestrzeni biurowej, zgodnie z wymaganiami ergonomii i funkcjonalności.
4. Montaż będzie polegał w szczególności na: skręceniu i łączeniu elementów kontrukcyjnych (zgodnie z instrukcjami producenta), instalacji okuć i akcesoriów (dodatkowe elementy takie jak zawiasy czy prowadnice), regulacji dzrzwiczek i szuflad, wypoziomowaniu (sprawdzenie stabilności i poprawności wykonania) oraz ustawieniu poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
5. Pomieszczenia biurowe w siedzibie Zamawiającego zlokalizowane są na 1 i 2 piętrze budynku bez windy.
6. Planowana ilość dostawy i montażu:
7. biurek wraz pomocnikiem – 24 sztuki,
8. szafek gospodarczych – 4 sztuki,
9. szaf ubraniowych – 4 sztuki.
10. Zamawiający wymaga, aby dostarczone i zamontowane przez Wykonawcę meble biurowe będące przedmiotem zamówienia były:
11. fabrycznie nowe i nieużywane,
12. wykonane z płyty obustronnie laminowanej, posiadająca klasę higieniczności E1,
13. wykonane zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973 z późn. zm.).
14. **Minimalne parametry dla mebli biurowych**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Nazwa** | **Opis** | **Ilość** | **Wymiary**  dł./szer./wys. |
| **1**. | **Biurko proste nakładane**  (możliwość zamówienia wersji prawej i lewej) | * biurko z blatem prostokątnym * biurko wsparte z jednej strony na pomocniku * biurko wykonane z płyty obustronnie laminowanej o grubości od 25 do 38 mm, posiadającej klasę higieniczności E1 oraz atest wytrzymałościowy * krawędzie biurka oklejone PCV – 2 mm * blat drewnopodobny, stelaż odcienie szarości (szczegółowa kolorystyka do uzgodnienia po podpisaniu umowy) * stelaż biurka – noga stalowa o przekroju 60x20 mm wyposażona w regulator poziomu * elementy konstrukcyjne – telskopowe trawersy łączące nogi biurka z możliwością płynnej regulacji stelaża, belka łącząca o profilu 20x20 mm lub inny równoważny element wzmacniający blat, | 24 | 1400/700/760 mm |
| **2.** | **Pomocnik do biurka**  (możliwość zamówienia wersji prawej i lewej) | * wieniec górny i dolny pomocnika wykonany z płyty obustronnie laminowanej o grubości od 25 do 38 mm posiadającej klasę higieniczności E1 * krawędzie pomocnika oklejone PCV – 2 mm * wieniec oraz front drewnopodobne, korpus odcienie szarości (szczegółowa kolorystyka do uzgodnienia po podpisaniu umowy) * pomocnik posiada 3 przestrzenie:   **prawa przestrzeń** – wymiar pomiędzy 550 – 570 mm – zestaw 3 szuflad na prowadnicach kulkowych z uchwytem metalowym, posiadająca centralny zamek umożliwiający zamknięcie szuflad 1 kluczem,  **środkowa przestrzeń (otwarta)** – wymiar pomiędzy 370– 390 mm, w połowie wysokości zamontowana półka z płyty o grubości 18 mm, krawędzie oklejone PCV 2 mm  **lewa przestrzeń** – szafka z drzwiami nakładanymi jednoskrzydłowymi, w środku przestrzeni w połowie wysokości zamontowana półka, zamykana na klucz   * korpus, drzwi oraz szuflady wykonane z płyty o grubości 18 mm * wszystkie krawędzie oklejone PCV – 2 mm * fronty szuflad i drzwi wykonane jako elementy nakładane w stosunku do korpusu pomocnika (bez wieńców) * pomocnik posiada uchwyty metalowe o rozstawie 128 mm o prostokątnych kształtach – do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu Umowy | 24 | 1400/430/650 mm |
| **3.** | **Szafka gospodarcza** | * wieniec górny i dolny szafki wykonany z płyty obustronnie laminowanej o grubości od 25 do 38 mm posiadającej klasę higieniczności E1 * krawędzie szafki oklejone PCV – 2 mm * korpus oraz półki szafki wykonane z płyty o grubości 18 mm * wieniec oraz front drewnopodobne, korpus odcienie szarości (szczegółowa kolorystyka do uzgodnienia po podpisaniu umowy) * szafka zamykana na zamek jednopunktowy * szafka posiada uchwyt metalowy o rozstawie 128 mm o prostokątnych kształtach – do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu Umowy * szafka posiada drzwi nakładane w stosunku do korpusu (bez wieńców) * w środku przestrzeni zamontowane 3 półki | 4 | 600/430/1130 mm |
| **4.** | **Szafa ubraniowa** | * wieniec górny i dolny szafy wykonany z płyty obustronnie laminowanej o grubości od 25 do 38 mm posiadającej klasę higieniczności E1 * krawędzie oklejone PCV – 2 mm * korpus oraz półki szafy wykonane z płyty o grubości 18 mm * wieniec oraz front drewnopodobne, korpus odcienie szarości (szczegółowa kolorystyka do uzgodnienia po podpisaniu umowy) * szafka posiada uchwyt metalowy o rozstawie 128 mm o prostokątnych kształtach – do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu Umowy * szafa posiada drzwi nakładane w stosunku do korpusu (bez wieńców) * w środku przestrzeni posiada u góry 1 półkę na akcesoria ubraniowe a pod nią drążek na ubrania/wieszaki | 4 | 600/430/1840 mm |

1. **Minimalny okres gwarancji: 36 miesięcy**