*Załącznik nr 2*

**Opis przedmiotu zamówienia**

Zakup schodołazu oraz szkolenie z jego obsługi

w Oddziale Centralnego Laboratorium GIORiN we Wrocławiu.

Wyposażenie schodołazu:

1. Akumulator.
2. Ładowarka sieciowa.
3. Blokada baterii.
4. Udźwig 140 kg.
5. Regulator prędkości: wolno/szybko.
6. System zabezpieczający przed przeciążeniem.
7. Schodołaz powinien być dostosowany do krętych i wąskich schodów.
8. Zastosowanie jednoczesne jako wózek ręczny i elektryczny.
9. Opony pneumatyczne.
10. Dodatkowa bateria.
11. Sprawdzenie sprawności schodołazu.
12. Szkolenie personelu z obsługi schodołazu u zamawiającego w uzgodnionym terminie.
13. Gwarancja minimum 12 miesięcy od daty odbioru urządzenia.
14. W razie zaistniałej usterki urządzenia bądź jego wyposażenia rozpatrzenie oraz proces serwisowy będzie uzgadniany indywidualnie.

..............................., dnia .................... ......................................................

 (podpis i pieczęć Wykonawcy)