Nr sprawy: ZG.270.7.2022 Załącznik nr 7 do SWZ

**OPIS TECHNICZNY ZAMÓWIENIA**

**Wymagania podstawowe:**

− Samochód terenowy z kierownicą po lewej stronie,

− nadwozie typu pick−up z podwójną kabiną, 4 lub 5 drzwi, z częścią ładunkową,

− fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniej niż 2021), wolny od wad,

− silnik spalinowy wysokoprężny o pojemności minimum 1900cm3 i mocy co najmniej 200KM,

− skrzynia biegów manualna.

− napęd 4x4, elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi, stalowe osłony silnika i skrzyni rozdzielczej.

**Wymagane systemy wspomagające bezpieczeństwo:**

− ABS,

− elektroniczny system stabilizacji toru jazdy,

− system wspomagania awaryjnego hamowania,

− system kontroli zjazdu z pochyłości,

− system ułatwiający ruszanie pod górę,

− czujniki parkowania – przód i tył,

− kamera cofania,

− lusterka boczne – sterowane, podgrzewane i składane elektrycznie,

− podgrzewana przednia szyba,

− podgrzewana tylna szyba,

− poduszki powietrzne,

− poduszki chroniąca kolana kierowcy,

− boczne poduszki powietrzne chroniące klatkę piersiową,

− kurtyny powietrzne,

− przednie poduszki powietrzne po stronie kierowcy i pasażera,

− system kontroli ciśnienia w oponach,

− system kontroli pasa ruchu,

− szyby drzwi – sterowane elektrycznie,

− tempomat z regulowanym ogranicznikiem prędkości ,

**Siedzenia**

− Podgrzewane fotele kierowcy i pasażera, elektrycznie regulowany fotel kierowcy ,

− przypomnienie o zapięciu pasów bezpieczeństwa

− siedzenia – tapicerka skórzana

**Zabezpieczenia;**

− alarm − obwodowy i pojemnościowy.

− zamki drzwi − centralny zamek z podwójnym ryglowaniem

− zamki drzwi

− zdalne sterowanie (co najmniej 2 piloty zdalnego sterowania)

**Pozostałe wymagania:**

− lakier metalizowany,

− nawigacja satelitarna z radiem

− kolorowy wyświetlacz dotykowy min. 5'',

− zestaw głośnomówiący bluetooth,

−ciemne szyby w tylnej części,

− gniazdo 230V − przetwornica napięcia,

− kierownica − pokryta skórą,

− klimatyzacja − dwustrefowa, z automatyczną regulacją temperatury,

− lusterko wsteczne – samoczynnie ściemniające się (elektrochromatyczne),

− obręcze z lekkich stopów – 17",

− koło zapasowe, obręcz z lekkich stopów,

− reflektory Full LED,

− przednie światła przeciwmgielne ,

– światła do jazdy dziennej,

− hak holowniczy z wiązka instalacyjną

− zabudowa pełna przestrzeni bagażowej bez szyb bocznych.

**Gwarancja:**

– minimalny okres gwarancji – 24 miesiące na prawidłowe funkcjonowanie pojazdu (w tym podzespoły mechaniczne/elektryczne/elektroniczne).