2009-7.262.3.2021

Załącznik nr 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ploter drukujący

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa elementu, parametru lub cechy | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry techniczne oferowanego urządzenia |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 1 | PRODUCENT | …………….…………………/wpisać nazwę producenta/ |
| 2 | MODEL | …………….…………………/wpisać nazwę producenta/ |
| 3 | Prowadzenie papieru: | Ploter bębnowy | ……………………/wypełnić/ |
| 4 | Technologia nanoszenia obrazu: | Ploter atramentowy | ……………………/wypełnić/ |
| 5 | Rozmiar (format): | 914 mm / 36” (A0) | ……………………/wypełnić/ |
| 6 | Rodzaj obsługiwanego papieru: | rolka, arkusz | ……………………/wypełnić/ |
| 7 | Pamięć RAM: | min. 2 GB | ……………………/wypełnić/ |
| 8 | Pamięć dodatkowa – HDD: | Tak - min. 500 GB | ……………………/wypełnić/ |
| 9 | Rozdzielczość druku [dpi]: | min. 2400 x 1200 | ……………………/wypełnić/ |
| 10 | Obsługiwane systemy operacyjne: | Win 10 | ……………………/wypełnić/ |
| 11 | Interfejsy komunikacyjne: | USB, LAN/Ethernet, WiFi | ……………………/wypełnić/ |
| 12 | Język obsługi plotera: | SG Raster (Swift Graphic Raster), HP-GL/2, HP RTL, JPEG | ……………………/wypełnić/ |
| 13 | Precyzja linii [%]: | +/- 0,1 | ……………………/wypełnić/ |
| 14 | Wielkość kropli | max. 5 [pl] | ……………………/wypełnić/ |
| 15 | Prędkość drukowania fermatu A0: | max. 40 s (ekonomiczny) | ……………………/wypełnić/ |
| max. 46 s (szybki) | ……………………/wypełnić/ |
| max. 1,14 s (standard) | ……………………/wypełnić/ |
| 16 | Ilość pojemników z atramentem: | 5 szt (BK, MBK, C, M, Y) | ……………………/wypełnić/ |
| 17 | Podawanie papieru: | 1 rolka, ładowanie i wyjście od przodu lub od góry | ……………………/wypełnić/ |
| 18 | Obsługiwana szerokość papieru: | rolka 203 – 917 [mm] | ……………………/wypełnić/ |
| arkusz 203 – 917 [mm] | ……………………/wypełnić/ |
| 19 | Certyfikaty: | TUV, CB | ……………………/wypełnić/ |
| 20 | Poziom hałasu: | 37 – 44 [dB] | ……………………/wypełnić/ |
| 21 | Zasilanie: | AC 220 – 240 [V] | ……………………/wypełnić/ |
| 22 | Podstawa plotera: | Podstawa z koszem na wydruki w zestawie | ……………………/wypełnić/ |
| 23 | Materiały eksploatacyjne: | Wraz z ploterem ma być dostarczony komplet materiałów eksploatacyjnych zawierający: - głowice drukujące,-1 zestaw startowy wszystkich tuszy,-1 zestaw standardowy wszystkich tuszy,-1 rolka papieru standardowego szer. 914 [mm] A0 | ……………………/wypełnić/ |
| 24 | Wymagania w zakresie usług, serwisu i gwarancji: | Cena plotera musi obejmować instalację plotera przez autoryzowany serwis, transport oraz szkolenie pracowników. Pełne wsparcie techniczne w okresie użytkowania. Gwarancje 12 m-cy w miejscu użytkowania. | ……………………/wypełnić/ |

**Uwaga:** - W puste pola w kolumnie nr 4 należy wpisać odpowiednio parametr określający oferowany produkt.