**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**(WYMAGANIA)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I.** | Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji samochodu 2021 r. | ……………………..……………..(wpisać rok produkcji) |
| **II.** | Marka samochodu  | ………………………………………….(wpisać markę samochodu) |
| **III.** | Typ nadwozia | ……………………………………….(wpisać typ nadwozia) |
| **IV.** | Ilość miejsc siedzących | …………………………………………………………………………....(wpisać ilość miejsc siedzących łącznie z miejscem kierowcy) |
| **V.** | Ilość drzwi | ……………………………………………………(wpisać ilość drzwi w samochodzie) |

|  |
| --- |
| **Wyszczególnienie** |
| 1. **Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych tj.:**
 |
| * Ustawy „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, 463.) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.
 |
| * Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 poz. 2022 z późń. zm.).
 |
| 1. **Wymiary zewnętrzne:**
 |
| * Długość minimum: 4690 (mm)
 |
| * Szerokość minimum: 1880 (mm)
 |
| * Wysokość minimum: 1680 (mm)
 |
| * Rozstaw osi minimum 2 780 (mm)
 |
| * Rozstaw kół przednich/tylnych minimum 1 580 / 1 570 (mm)
 |
| * Średnica zawracania maksimum 12,3 (m)
 |
| 1. **Wymiary wewnętrzne:**
 |
| * Pojemność bagażnika minimum: 270 litrów przy rozłożonych 3 rzędach siedzeń
 |
| * Pojemność bagażnika minimum: 720 litrów przy złożonym trzecim rzędzie siedzeń
 |
| * Pojemność bagażnika minimum: 2005 litrów przy złożonym drugim i trzecim rzędzie siedzeń
 |
| 1. **Silnik:**
 |
| * Diesel
 |
| * Pojemność skokowa minimum: 1950 (cm3)
 |
| * Moc silnika minimum: 110 (kW)
 |
| * Maksymalny moment obrotowy minimum: 350,0 Nm
 |
| * Norma emisji spalin: EURO 6
 |
| 1. **Układ przeniesienia mocy:**
 |
| * Napęd: 4x4
 |
| * Skrzynia biegów: automatyczna minimum 7 biegowa
 |
| 1. **Wymagania techniczne:**
 |
| **Nadwozie:** |
| * Rodzaj: SUV
 |
| * Kolor: czerwony metalizowany
 |
| * Fabrycznie przyciemnione szyby w części tylnej nadwozia
 |
| * Kamera cofania zapewniająca widok z tłu pojazdu
 |
| * Elektrycznie sterowane szyby drzwi przednich i tylnych
 |
| * Wyposażenie auta w hak holowniczy elektryczny - składany
 |
| * Lusterka podgrzewane elektrycznie składane i sterowane
 |
| * Relingi dachowe w kolorze czarnym
 |
| * Reflektory przednie w technologii LED
 |
| * Lampy przeciwmgielne przednie
 |
| * Światła do jazdy dziennej LED
 |
| * Czujniki parkowania z tyłu
 |
| * Rok produkcji samochodu 2021
 |
| **Masy:** |
| * Minimalna masa własna z kierowcą: 1 780 kg
 |
| * Maksymalna masa własna z kierowcą: 1 990 kg
 |
| * Dopuszczalna masa całkowita minimum: 2 420 kg
 |
| * Minimalna ładowność (z kierowcą) minimum: 520 kg
 |
| * Dopuszczalna masa całkowita przyczepy z hamulcami przy ruszaniu na wzniesieniu o nachyleniu 12%: 2 300 kg
 |
| * Dopuszczalna masa całkowita przyczepy bez hamulców: 750 kg
 |
| * Dopuszczalna masa całkowita z przyczepą: 4 730 kg
 |
| * Maksymalny nacisk na hak holowniczy minimum: 100 kg
 |
| * Nośność dachu minimum: 75 kg
 |
| **Wnętrze, komfort:** |
| * Ilość miejsc siedzących - 7
 |
| * Tapicerka w kolorze ciemnym
 |
| * Dzielona tylna kanapa
 |
| * Klimatyzacja dwustrefowa z regulacją elektroniczną
 |
| * Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą, z funkcją obsługi min. radia i telefonu
 |
| * Samoczynnie ściemniające się lusterko wsteczne
 |
| * Dywaniki gumowe podłogowe przód/tył w ciemnym kolorze
 |
| * Wykładzina podłogowa ciemna,
 |
| * Zdalnie sterowany centralny
 |
| * Bezkluczykowy system obsługi samochodu
 |
| * Dojazdowe koło zapasowe
 |
| * USB w konsoli przedniej
 |
| * Fabrycznie montowane radio umożliwiające integrację z telefonem GSM w tym obsługa map, nawigacji połączeń głosowych i wiadomości w trybie bluetooth.
 |
| * 8 głośników
 |
| * Bluetooth
 |
| * Fotele kierowcy i pasażera z przodu regulowane na wysokość oraz manualnie na odcinku lędźwiowym
 |
| * Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem
 |
| * Podłokietnik dla pasażerów w drugim rzędzie siedzeń
 |
| * Tempomat z ogranicznikiem prędkości
 |
| * Elektromechaniczny hamulec postojowy
 |
| **Bezpieczeństwo:** |
| * System uniemożliwiający blokowanie kół podczas hamowania ABS,
 |
| * Zestaw siatek w bagażniku
 |
| * Funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy
 |
| * Min. 6 poduszek powietrznych
 |
| * Kurtyny powietrzne
 |
| * Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy
 |
| * Aktywny system stabilizacji toru jazdy
 |
| * System optymalizacji przyczepności podczas przyśpieszania
 |
| * Elektroniczny zestaw wskaźników z możliwością wyświetlania map drogowych
 |
| * Osłona silnika i skrzyni biegów
 |
| * Pasy bezpieczeństwa wyposażone w napinacze pirotechniczne oraz ograniczniki siły naprężenia pasów
 |
| * Wideorejestrator minimum full HD z kartą pamięci minimum 32 GB
 |
| * Obręcze kół ze stopów lekkich w kolorze srebrnym – min. 18 cali wraz z oponami letnimi oraz komplet 4 kół ze stopów lekkich w kolorze srebrnym – min. 17 cali wraz z oponami zimowymi dostarczonych z pojazdem z oferty producenta/ importera/ dealera pojazdu.
 |
| **Oznakowanie:**Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi PSP zgodnie z Zarządzeniem Nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP poz. 3 z późń. zm.) Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji umowy. |
| **Wyposażenie w sprzęt łączności. i sygnalizacyjno-alarmowy**Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze, dźwiękowe i świetlna, a w tym:* dwie lampy LED o barwie światła niebieskiej zamontowane w przedniej części pojazdu, w okolicach atrapy,
* pojedyncza **płaska** belka LED o barwie światła niebieskiej (wysokiej mocy i maksymalnej wysokość 6 cm) zamontowana na dachu pojazdu / relingach z napisem STRAŻ bez nagłośnienia
* Pojazd wyposażony w nagłośnienie zewnętrzne do podawania komunikatów głosowych. Manipulator sygnalizacji w ruchu uprzywilejowanym zintegrowany z mikrofonem do podawania komunikatów głosowych. Głośnik sygnałów i komunikatów zamontowany niezależnie poza belką LED w obszarze komory silnika (z przodu pojazdu)
* sprzęt łączności radiowej – stacja przewoźna Motorola DM serii 4600e wraz z anteną (mocowaną na dachu pojazdu).

Oznakowanie operacyjne i montaż sprzętu łączności zostaną wykonane w uzgodnieniu z zamawiającym.  |
|  |
| 1. **Gwarancja:**
 |
| Gwarancja mechaniczna na samochód bez ograniczania przebiegu minimum: 24 miesiące. | …………………………………………….(wpisać długość okresu gwarancji) |
| Na powłokę lakierniczą minimum: 36 miesięcy. | ……………………………………………..(wpisać długość okresu gwarancji) |
| Na perforację nadwozia minimum: 12 lat. | ……………………………………………(wpisać długość okresu gwarancji) |
| Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące montażu wyposażenia nie mogą powodować utraty oraz ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji. | …………………………………………… (potwierdzić spełnianie warunku wpisać TAK lub NIE) |
| Pojazd wyposażony w podnośnik, klucz do kół, gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę, 2 kamizelki ostrzegawcze. | …………………………………………… (potwierdzić spełnianie warunku wpisać TAK lub NIE) |

**Oświadczam, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania zawarte w załączniku nr 1.**

 ......................................................................................

*podpis osoby/osób uprawnionych*

*do  reprezentacji Wykonawcy*