**Opis przedmiotu zamówienia fotela obrotowego z zagłówkiem, tj.**

fotel przeznaczony do pracy w systemie zmianowym 24 godziny – 7 dni w tygodniu   
o parametrach i funkcjonalnościach nie gorszych niż:

**Wymagane cechy fotela obrotowego z zagłówkiem:**

1. Wymiary fotela:

* Długość oparcia min. 600 mm.
* Szerokość oparcia min. 460 mm.
* Szerokość siedziska min. 490 mm.
* Szerokość gabarytowa 695 mm.
* Głębokość siedziska 390 mm – 440 mm.

1. Mechanizm, siedzisko i oparcie:

* Mechanizm synchroniczny, pozwalający na niezależną regulację oparcia i siedziska.
* Oparcie wykonane na bazie plastikowej ramy i rozpiętej na niej półprzeźroczystej czarnej membrany o właściwościach zmywalnych. Rama stanowi integralną część wspornika   
  w kształcie litery Y mocowanego do mechanizmu.
* Oparcie wykonane jest ze siatki. Dla podniesienia komfortu użytkownika siatka oparcia rozciągnięta jest wyłącznie między pionowymi bokami konstrukcji oparcia, bez poprzeczek na górze jak i na dole oparcia. Dolna i górna krawędź membrany jest wolna.
* Oparcie wyraźnie wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo – krzyżowy.
* Regulacja wysokości oparcia odbywa się za pomocą dźwigni zwalniającej blokadę znajdującą się z tyłu wspornika oparcia. Po zablokowaniu dźwignia chowana jest   
  w obudowie oparcia.
* Regulacja podparcia lędźwiowego niezależna od regulacji wysokości oparcia.
* Mechanizm regulacji oparcia działa wyłącznie po zwolnieniu blokady.
* Regulacja głębokości i wysokości siedziska.
* Płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Siłownik o wzmocnionej wytrzymałości min. 120 kg.
* Możliwość swobodnego kołysania się.
* Swobodne obracanie się wokół osi pionowej o 360o.
* Mechanizm synchroniczny z blokadą w 5 pozycjach odchylenia , regulacją siły nacisku na oparcie i trzystopniową regulacją kąta pochylenia siedziska.
* Siedzisko tapicerowane.
* Siedzisko na bazie sklejkowej formatki i lanej pianki, wykończone od spodu plastikowym panelem maskującym.
* Pianka siedziska o całkowitej grubości 40 mm o właściwościach trudnozapalnych. Wraz   
  z dostawą wymagane załączenie oświadczenia producenta o zastosowaniu pianek   
  o właściwościach trudnozapalnych dla konkretnej partii wyprodukowanych foteli.
* Poduszka siedziska posiada wyraźne krawędzie i powierzchnie boczne zszywane są   
  z kawałków tkaniny (bez zaokrąglonych boków).

1. Zagłówek:

* Regulowany dwupłaszczyznowo. Zagłówek wykończony z przodu skórą w kolorze czarnym, a z tyłu tworzywem w kolorze czarnym.
* Zagłówek posiada mechanizm który jest ukryty we wnętrzu tapicerowanego przedniego panelu. Cały mechanizm ukryty jest w środku zagłówka i niewidoczny dla użytkownika.

1. Podłokietniki:

* Plastikowe z regulacją wysokości oraz regulacją przód i tył wraz z miękką nakładką TPU. Wspornik podłokietnika chromowany.

1. Podstawa i kółka:

* Pięcioramienna podstawa jezdna wykonana z aluminium polerowanego do koloru chrome.
* Kółka twarde o średnicy 65 mm z przeznaczeniem na miękkie podłoże.

1. Gwarancja – min. 3 lat

Oparcie fotela posiada membranę o parametrach nie gorszych niż:

1. Polyester/PVC
2. Gęstość min. 500 g/m
3. odporność na ścieranie nie mniej niż 150 000 cykli Martindale,
4. odporność na światło

Fotel wykonany w kolorze czarnym. Siedzisko tapicerowane skórą naturalną w kolorze czarnym.

Fotel musi posiadać opinie zgodności z wymaganiami norm wystawione przez niezależne jednostki badawcze:

* w zakresie wymiarów, wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań
* Protokół oceny ergonomicznej.

Fotel produkowany w oparciu o standardy produkcji określone w normach ISO.

Spełnienie powyższych wymagań musi być potwierdzone stosownymi dokumentami (atestami, certyfikatami, oświadczeniami).

Fotel obrotowy z zagłówkiem zgodny z załącznikiem nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu (zdjęcie poglądowe) lub równoważne o zbliżonych parametrach technicznych.

Zamawiający dopuszcza każdy inny model fotela o parametrach nie gorszych niż model wskazany powyżej. Wskazane parametry należy rozumieć jako minimalne. Dopuszczalne jest zaproponowanie parametrów lepszych.

**Ilość foteli – 23 szt.**

**Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO**

**(-)**

**Jakub Dzik**

**Dyrektor Wydziału**

**Ratownictwa Medycznego**

**i Powiadamiania Ratunkowego**