*Załącznik nr 2*

**Opis przedmiotu zamówienia usługi**

Prace porządkowe terenu po rozbiórce 5 szklarni na posesji Oddziału Centralnego Laboratorium GIORiN w Bydgoszczy

* Demontaż fundamentów i ścian fundamentowych około 210m3.
* Uzupełnienie powstałych dziur po fundamentach piaskiem i zagęszczenie.
* Demontaż chodnika wykonanego z podkładów kolejowych przy ogrodzeniu oraz jego wywóz około 30 m3.
* Rozebranie pokryw kanału cieplnego i zasypanie koryta kanału.
* Wywóz płyt chodnikowych oraz utylizacja gruzu i pozostałych odpadów po rozbiórce około 20m3.
* Wyrównanie całego terenu do poziomu „0”.
* Nawiezienie ziemi podkładowej lub piasku – 180m3 oraz ziemi właściwej – 180cm3, ziemia właściwa pod trawę i ziemia podkładowa na wyrównanie terenu po 10 cm łącznie na głębokość ok. 20 cm.
* Zagęszczenie gleby i dokładne wyrównanie powierzchni pod wysiew trawy.

..............................., dnia .................... ......................................................

 (podpis i pieczęć Wykonawcy)