A.272.19.2023

**Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Dostawa 1 szt.** Zasilacz awaryjny zestaw 12h.

**Wymagane parametry techniczne:**

**Rodzaj:** Zasilanie awaryjne wraz z niezbędnym osprzętem

**Wyświetlacz: Tak**

**Wymiary urządzenia (**wys. x szer. x gł**.) mm:** max 700 x 700 x 1050

**Materiał obudowy:** blacha malowana proszkowo

**Temperatura otoczenia:** od +10°C do +30°C

**Ilość akumulatorów (szt.):** 3

**Czas podtrzymania (h):** 12

**Zasilanie:** 230 V 50 Hz

**Moc znamionowa urządzenia [W]:** 3 000

**Wyposażenie:** przetwornica z funkcją ładowania akumulatorów, akumulatory, kółka jezdne, sygnalizacja wizualna i dźwiękowa informująca o stanie pracy, gniazdo elektryczne typu E (230V).

**Gwarancja:** minimum 12 miesięcy

**Załączona dokumentacja:** Instrukcja w języku polskim, Karta gwarancyjna