|  |
| --- |
| Wieluń, dnia |
| Znak spr.: SA.270.44.2022 |
|  |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 1

Przedmiotem umowy jest dostawa kruszywa wraz z jego wbudowaniem na zniszczone odcinki dróg leśnych, na terenie Nadleśnictwa Wieluń, w celu udrożnienia ich przejazdu w następującej szacowanej ilości: (frakcja 0-31,5 – 459 ton; frakcji 31,5-63 – 837 ton)

Kruszywo łamane – mieszanka 31,5-63 + transport + rozłożenie - 837 ton;

Kruszywo łamane - mieszanka 0-31,5 + transport + rozłożenie – 459 ton;

**Leśnictwo Cisowa** - dostawa kruszywa wraz z wbudowaniem

Droga leśna p-poż nr 1, oddziały 36/37; 39/40; 43/44

– uzupełnienie ubytków kruszywem frakcji 31.5-63 – około 54 ton

- uzupełnienie ubytków kruszywem frakcji 0-31,5 – około 27 ton



Łącznie około - 81 ton

- **Leśnictwo Ogroble** – dostawa kruszywa wraz z wbudowaniem


Droga leśna:

oddziały 6/5 – uzupełnienie ubytków kruszywem frakcji 31.5-63 – około 27 ton;

oddziały 9/8 - uzupełnienie ubytków kruszywem frakcji 31.5-63 – około 27 ton;

oddziały 130/139 - uzupełnienie ubytków kruszywem frakcji 31.5-63 – około 27 ton

oddziały 10/9 - uzupełnienie ubytków kruszywem frakcji 31.5-63 – około 27 ton



Łącznie około – 108 tony;

- **Leśnictwo Budziaki** dostawa kruszywa wraz z wbudowaniem.

Droga leśna:

- oddziały 332/331; 343/342; 353/352; 360

- uzupełnienie ubytków:

kruszywem frakcji 0-31,5 – około 189 ton

kruszywem frakcji 31.5-63 – około 54 ton

Obraz zawierający mapa

Opis wygenerowany automatycznie

Droga leśna:

- oddziały 361, 362, 366, 367, 368,

– uzupełnienie ubytków:

kruszywem frakcji 0-31,5 – około 81 ton

kruszywem frakcji 31.5-63 – około 54 ton;

Obraz zawierający mapa

Opis wygenerowany automatycznie

Łącznie około 378 ton

- **Leśnictwo Ożarów**

Droga leśna:

- oddziały 193; 192, 191, 199,198

- uzupełnienie ubytków:

równiarka na odcinku około 800 m

kruszywem frakcji 0-31,5 – około 27 ton

kruszywem frakcji 31.5-63 – około 54 ton



Droga leśna:

- oddziały 185,186

- uzupełnienie ubytków:

kruszywem frakcji 0-31,5 – około 27 ton

kruszywem frakcji 31.5-63 – około 81 ton

Obraz zawierający mapa

Opis wygenerowany automatycznie

Łącznie około – 189 ton

**- Leśnictwo Mierzyce**

Droga leśna p-poż nr 10

- oddziały 225A/231, 226/232, 227/233, 228/234, 229/235

- uzupełnienie ubytków:

kruszywem frakcji 31.5-63 – około 81 ton

Obraz zawierający mapa

Opis wygenerowany automatycznie

Droga leśna

- oddziały 236/239, 240, 241, 244A

- uzupełnienie ubytków:

kruszywem frakcji 31.5-63 – około 81 ton



Droga leśna:

- oddziały 250, 251

- uzupełnienie ubytków:

kruszywem frakcji 31.5-63 – około 54 tony

Obraz zawierający mapa

Opis wygenerowany automatycznie

Droga leśna p-poż nr 9

- oddziały 243, 244, 244A

- uzupełnienie ubytków:

kruszywem frakcji 31.5-63 – około 81 ton



Łącznie 297 ton

- Leśnictwo Marki

Droga leśna:

- oddziały 369

- uzupełnienie ubytków: kruszywem frakcji 0- 31.5 – około 27 ton

- uzupełnienie ubytków: kruszywem frakcji 31.5-63 – około 27 ton



Droga leśna:

- oddziały 336/335, 346

- uzupełnienie ubytków: kruszywem frakcji 0-31.5 – około 81 ton

- uzupełnienie ubytków: kruszywem frakcji 31.5 - 63 – około108 ton

Obraz zawierający mapa

Opis wygenerowany automatycznie

Łącznie 243 ton

Razem 1296 ton