Załącznik nr 3b do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA cz. II

1. Przedmiotem zamówienia jest uszczelnienie świetlika przed przeciekami w łącznikach z budynkiem Sądu Rejonowego na IV piętrze w budynku Prokuratur Rejonowych w Białymstoku

2. Stan faktyczny przedmiotu zamówienia przedstawiają fotografie.

2.1 świetlik na IV piętrze



4 pakiety poziome przy styku z pionową fasadą

3. Zalecenia wykonawcze przy uszczelnieniu świetlików przed przeciekami

3.1. Zdemontować listwy maskujące, wyjąć pakiety szybowe, wymienić uszczelki i klipsy mocujące pakiety szybowe, wstawić pakiety szybowe, zamontować listwy mocujące.

3.2. Podczas prac należy teren pod świetlikami wyłączyć z użytkowania.

 4. Wykonawca odpowiada za porządek i bezpieczeństwo przy wykonywaniu uszczelnienia świetlików.

 5. Wszelkie prace związane z ustawieniem i eksploatacją rusztowań muszą być tak prowadzone, aby nie uszkodzić elementów budynku - świetlik na IV piętrze – posadzki, płyty osłonowe elewacji wentylowanej, etc. W razie spowodowania uszkodzeń podczas prac związanych z uszczelnieniem świetlików Wykonawca wykona roboty naprawcze na własny koszt.

6. Wszystkie prace na wysokościach muszą być prowadzone zgodnie z zasadami BHP.